Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση λειτουργίας ΕΓΓ > Αποεστίαση φόντου

## Αποεστίαση φόντου

Σας επιτρέπει να φωτογραφίσετε μια εικόνα με επεξεργασία εικόνας, ώστε το θέμα να ξεχωρίζει από το φόντο.

1. Ρυθμίστε τη μηχανή στη λειτουργία λήψης.

1. (Λειτουργία ΕΓΓ) (Αποεστίαση φόντου).

1. Φωτογραφίστε με το κουμπί κλείστρου.

Συμβουλές για τη ρύθμιση της έντασης της αποεστίασης φόντου

- Πριν από τη λήψη, πιέστε ελαφρά MENU [Εφέ αποεστίασης] [Υψηλό], [Μεσαίο] ή [Χαμηλό] για να αλλάξετε την ένταση του εφέ αποεστίασης φόντου.

Συμβουλές για αποεστίαση του φόντου

#### Θέση του θέματος και του φόντου

Εάν φωτογραφίσετε μια εικόνα στην οποία το θέμα και το φόντο απέχουν μεταξύ τους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, είναι δυνατή η αποεστίαση του φόντου. Κάνετε λήψη από τη συνιστώμενη απόσταση λήψης που υποδεικνύεται στην οθόνη.
Το θέμα έχει αρκετή απόσταση από το φόντο
Το θέμα βρίσκεται πολύ κοντά στο φόντο

#### Κλίμακα ζουμ και θέση του θέματος

Όταν φωτογραφίζετε ένα λουλούδι και ένα μικρό αντικείμενο από κοντινή απόσταση, σύρετε το μοχλό W/T (ζουμ) προς την πλευρά W. Για να φωτογραφίσετε ανθρώπους, μετακινηθείτε λίγο πιο μακριά από το θέμα και σύρετε το μοχλό W/T (ζουμ) προς την πλευρά T.

- Για να κλειδώσετε πιο εύκολα την εστίαση στο θέμα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία παρακολούθησης εστίασης της μηχανής. [Πληροφ.]

Σημειώσεις

- Κατά τη λήψη, κρατήστε τη μηχανή ακίνητη για μείωση του κουνήματος της μηχανής.

- Το φόντο ενδέχεται να μην αποεστιάζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το σκηνικό είναι πολύ φωτεινό ή πολύ σκοτεινό.

- Το θέμα κινείται.

- Το θέμα είναι πολύ μακριά από τη μηχανή. (Έχει γίνει υπέρβαση της συνιστώμενης απόστασης λήψης)

- Το θέμα είναι πολύ κοντά στο φόντο.

- Το εφέ αποεστίασης φόντου μπορεί να μην λειτουργεί αποτελεσματικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Τα θέματα είναι πολύ μικρά.

- Το θέμα είναι το ίδιο χρώμα με το φόντο.

- Μετακινήσατε τη μηχανή μετά τη ρύθμιση του κλειδώματος AE/AF.

- Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αποεστίαση αποτελεσματικά, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

- Σύρετε το μοχλό W/T (ζουμ) προς την πλευρά T.

- Πλησιάστε το θέμα μέχρι να βρίσκεστε εντός της συνιστώμενης απόστασης λήψης.

- Ξεχωρίστε το θέμα και το φόντο.

- Κάντε λήψη αφού εστιάσετε στο θέμα.

- Αυτή η λειτουργία δεν είναι κατάλληλη για υποβρύχια λήψη. (DSC-TX10)

- Μπορεί να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε κάποιες λειτουργίες ή κάποια στοιχεία του MENU ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία ΕΓΓ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα "Στοιχεία που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ" [Πληροφ.] και "Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ". [Πληροφ.]

Σχετικό θέμα
Εφέ αποεστίασης
Παρακολούθηση εστίασης
Πίσω στην κορυφή