Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Αλλαγή ρυθμίσεων > Κύριες ρυθμίσεις > Λειτουρ. επίδειξης

## Λειτουρ. επίδειξης

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα χρησιμοποιείτε μια επίδειξη της λειτουργίας κλείστρου χαμόγελου στο αρχείο προβολής AVCHD. Όταν δεν υπάρχει ανάγκη προβολής μιας επίδειξης, ρυθμίστε σε [Όχι].

1. MENU (Ρυθμίσεις) (Κύριες ρυθμίσεις) [Λειτουρ. επίδειξης] επιθυμητή λειτουργία [OK]

| Λειτ. επίδειξ1 | Θα πραγματοποιηθεί μια επίδειξη των λειτουργιών λήψης.
| Λειτ. επίδειξ2 | Αρχίζει αυτόματα η επίδειξη κλείστρου χαμόγελου όταν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία για 15 δευτερόλεπτα.
| Λειτ. επίδειξ3 | Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία για ορισμένη χρονική περίοδο ενώ η μηχανή είναι συνδεδεμένη με τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μια επίδειξη ταινιών σε αναπαραγωγή αρχείου προβολής AVCHD.
| Όχι | Δεν εκτελεί μια επίδειξη.

Σημειώσεις

- Αν πατήσετε το κουμπί κλείστρου κατά την επίδειξη κλείστρου χαμόγελου θα ενεργοποιηθεί το κλείστρο, αλλά δεν θα εγγραφεί καμία εικόνα.

- Κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης, αν αυξηθεί ο αριθμός των εικόνων που αποθηκεύτηκαν στην εσωτερική μνήμη, η μηχανή μπορεί να διαγράψει αυτόματα τις εικόνες. Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εικόνων στην εσωτερική μνήμη πριν από μια επίδειξη.

- Η ταινία στο αρχείο προβολής AVCHD έχει τις εξής μορφές:

DSC-TX10: Ταινίες μορφής AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Εγγραφή με τη [Μορφή ταινίας] ορισμένη στη ρύθμιση [AVCHD 50i/50p] ή [AVCHD 60i/60p]. [Πληροφ.]
Πίσω στην κορυφή