Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρήση με τον υπολογιστή σας > Δημιουργία δίσκου ταινιών > Επιλογή της μεθόδου για τη δημιουργία ενός δίσκου ταινιών

## Επιλογή της μεθόδου για τη δημιουργία ενός δίσκου ταινιών

Χαρακτηριστικά κάθε τύπου δίσκου
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δίσκο από ταινίες σε αρχείο προβολής AVCHD που έχουν εγγραφεί με αυτήν τη μηχανή.
Επιλέξτε τη μέθοδο που ταιριάζει στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο δημιουργίας ενός δίσκου χρησιμοποιώντας το "PMB", δείτε "PMB Help".
Για την εισαγωγή ταινιών σε υπολογιστή, ανατρέξτε στις [Πληροφ.] (Windows)/[Πληροφ.] (Macintosh).

Συσκευή αναπαραγωγής | Μέθοδος δημιουργίας | Τύπος δίσκου
Συσκευές αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray (συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, PlayStation®3 κλπ.) | Εισαγωγή ταινιών σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το "PMB" και δημιουργία δίσκου Blu-ray |
Συσκευές αναπαραγωγής μορφής AVCHD (Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray της Sony, PlayStation®3 κλπ.) | Εισαγωγή ταινιών σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το "PMB" και δημιουργία δίσκου μορφής AVCHD |
Δημιουργία δίσκου μορφής AVCHD με τη χρήση συσκευής εγγραφής DVD διαφορετική από τη συσκευή DVDirect Express
Κανονικές συσκευές αναπαραγωγής DVD (Συσκευή αναπαραγωγής DVD, υπολογιστής που μπορεί να αναπαράγει DVD, κλπ.) | Εισαγωγή ταινιών σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το "PMB" και δημιουργία δίσκου με ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD) |

Σημειώσεις

- Αν δημιουργήσετε δίσκο χρησιμοποιώντας τη συσκευή Sony DVDirect (συσκευή εγγραφής DVD), χρησιμοποιήστε την υποδοχή κάρτας μνήμης της συσκευής εγγραφής DVD ή συνδέστε τη συσκευή εγγραφής DVD μέσω USB για τη μεταφορά των δεδομένων.

- Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Sony DVDirect (συσκευή εγγραφής DVD), ελέγξτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο στη νεότερη έκδοση.
  Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στις παρακάτω διευθύνσεις URL:
  http://sony.storagesupport.com/

- Η ταινία στο αρχείο προβολής AVCHD έχει τις εξής μορφές:

DSC-TX10: Ταινίες μορφής AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: Εγγραφή με τη [Μορφή ταινίας] ορισμένη στη ρύθμιση [AVCHD 50i/50p] ή [AVCHD 60i/60p]. [Πληροφ.]

### Χαρακτηριστικά κάθε τύπου δίσκου

| Χρησιμοποιώντας ένα δίσκο Blu-ray μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή ταινιών με ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) μεγαλύτερης διάρκειας σε σχέση με τους δίσκους DVD.
| Οι ταινίες με ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) μπορούν να εγγραφούν σε μέσο DVD, όπως δίσκοι DVD-R, και δημιουργείται δίσκος με ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή δίσκου με ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) σε συσκευές αναπαραγωγής μορφής AVCHD, όπως σε μια συσκευή αναπαραγωγής Sony Blu-ray και σε ένα PlayStation®3. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε το δίσκο σε κανονικές συσκευές αναπαραγωγής DVD.
| Μια ταινία με ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD) που έχει μετατραπεί από ταινίες με ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) μπορεί να εγγραφεί σε μέσο DVD, όπως δίσκοι DVD-R, και δημιουργείται δίσκος με ποιότητα εικόνας τυπικής ευκρίνειας (STD).

Τύποι δίσκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το "PMB"
Οι παρακάτω δίσκοι 12 cm μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το "PMB". Για λεπτομέρειες σχετικά με τους δίσκους Blu-ray, βλ. [Πληροφ.].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Δεν είναι δυνατή η εκ νέου εγγραφή τους.
DVD-RW / DVD+RW: Είναι δυνατή η εκ νέου εγγραφή και χρήση τους.

- Να διατηρείτε πάντα το PlayStation®3 ενημερωμένο με την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού του συστήματος PlayStation®3.

- Το PlayStation®3 μπορεί να μη διατίθεται σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Πίσω στην κορυφή