Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Kellon asetukset > Alueen aut.säätö (vain DSC-TX100V)

## Alueen aut.säätö (vain DSC-TX100V)

Jos kamera havaitsee aikavyöhyke-eron, se säätää alueen automaattisesti GPS:n avulla.

1. MENU (Asetukset) (Kellon asetukset) [Alueen aut.säätö] haluttu tila

| Päällä | Säätää alueen automaattisesti.
| Pois | Ei säädä aluetta automaattisesti.

Huomautuksia

- [Alueen aut.säätö] ei ole käytössä, jos [GPS-asetus] -asetuksena on [Pois].

- Kameran [Pvm- & aika-asetus] on asetettava ennen käyttöä.

- Alueesta riippuen [Alueen aut.säätö] ei välttämättä toimi oikein. Valitse tällöin [Alueen aut.säätö] -asetukseksi [Pois].

Liittyvä aihe
GPS-asetus (vain DSC-TX100V)
GPS (vain DSC-TX100V)
Takaisin ylös