Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > 3D-toimintojen käyttö > 3D-kuvien katselu > 3D-kuvien katselu 3D-televisiosta

## 3D-kuvien katselu 3D-televisiosta

Voit katsella kameralla tallennettuja 3D-kuvia 3D-muodossa liittämällä kameran 3D-TV:hen HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).
Tutustu myös television mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin.

1. Kytke virta pois sekä kamerasta että TV:stä.

1. Liitä kamera televisioon HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

A: HDMI-liitin
B: HDMI-kaapeli

1. Kytke televisioon virta ja valitse oikea tulo.

1. Kytke kameraan virta painamalla (Toisto) -painiketta.

1. Kosketa / (3D-kuvaus) -tilassa kuvattujen kuvien valitsemiseksi.

1. Kosketa (3D-katselu).

1. Kosketa [OK].

Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin televisioon.

1. Valitse kuvat ja haluttu tila koskettamalla / .

Vieritystoiston panoraamakuva. | Toistaa 3D-pyyhkäisypanoraamatilassa kuvattuja vieriviä kuvia. Kosketa toistoa/taukoa varten ja vieritä kuvia painamalla / . [16:9]-kuvakoossa otetun 3D-kuvan toiston aikana toiston vieritys ei ole käytettävissä.
Jatkuva toisto | Toistaa jatkuvasti vain 3D-kuvia. Vaihda edelliseen/seuraavaan kuvaan koskettamalla / .
Lopeta 3D-katselu | Lopettaa 3D-toiston.

- Zoomauskerrointa voidaan muuttaa W/T (zoom) -vivulla.

Huomautuksia

- Jos valitaan (3D-katselu)-tila, vain 3D-kuvat näytetään.

- Kun toistetaan [3D-pyyhkäisypanoraama] -tilassa kuvaussuunta ylös tai alas asetettuna otettua kuvaa, kuva toistetaan televisiossa vaakasuunnassa.

- Älä liitä kameraa ja liitettäviä laitteita lähtöliittimien avulla. Jos kamera ja laite liitetään lähtöliittimien avulla, kuvaa ja ääntä ei toisteta. Tällainen liitäntä voi myös aiheuttaa ongelmia kamerassa ja/tai liitetyissä laitteissa.

- Tämä toiminto ei välttämättä toimi oikein kaikkien televisioiden kanssa. Televisiosta ei esimerkiksi välttämättä voi katsoa videota, 3D-tilaa tai kuulla ääntä.

- Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.

- Kun kamera liitetään TV:hen, käytä HDMI-kaapelia, joka voidaan liittää kameran miniliittimeen ja TV:n liittimeen.

- Tallennus voi pysähtyä automaattisesti kameran suojelemiseksi jonkin ajan kuluttua, kun kuvataan tilanteessa, jossa kamera ja TV on liitetty HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

Liittyvä aihe
3D-katselu
Takaisin ylös