Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Valkotasap.

## Valkotasap.

Perusvalkoisen tallennus 1. pain. aset -tilassa
Säätää värisävyjä ympäröivän valaistuksen mukaan. Käytä tätä toimintoa, jos kuvan väritys näyttää epäluonnolliselta.

1. MENU (Valkotasap.)

Kuvaustavasta riippuen tämä asetetaan näytön vasemmalla puolella näytettävillä painikkeilla.

1. Haluttu tila [OK].

| (Auto) | Säätää valkotasapainoa automaattisesti, jotta värit näyttävät luonnollisilta.
| (Päivänvalo) | Säätö ulkokuvaukseen esimerkiksi selkeällä säällä, illalla, neonvalaistuksessa tai ilotulituksessa.
| (Pilvinen) | Säätö pilvistä säätä tai varjoisaa paikkaa varten.
| (Loistevalon valkotasapaino 1) (Loistevalon valkotasapaino 2) (Loistevalon valkotasapaino 3) | [Loistevalon valkotasapaino 1]: Säätö valkoista loistelamppuvalaistusta varten. [Loistevalon valkotasapaino 2]: Säätö luonnollisen valkoista loistelamppuvalaistusta varten. [Loistevalon valkotasapaino 3]: Säätö päivänvalonvalkoista loistelamppuvalaistusta varten.
| (Hehkulamppu) | Säätö hehkulamppujen valaistusta, valokuvausstudiota tai muuta kirkasta valaistusta varten.
| (Salamavalo) | Tämän avulla säädetään salamavalon vaikutusta.
| (1 painallus) | Säätää valkotasapainoa valonlähteen mukaan. (1 pain. aset.) -tilassa tallennetusta valkoisesta väristä tulee kameran perusvalkoinen väri. Käytä tätä tilaa, kun [Auto] ja muut asetukset eivät anna oikeita värejä.

Valaistusolosuhteiden vaikutukset
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Värisävyt säädetään automaattisesti, mutta voit säätää niitä manuaalisesti käyttämällä Valkotasapaino-toimintoa.
Päivänvalo (valkoinen vakiona)
Pilvinen (sinertävä)
Loistevalo (vihertävä)
Hehkulamppu (punertava)
Huomautuksia

- Välkkyvässä loistelamppuvalaistuksessa valkotasapaino ei välttämättä toimi oikein, vaikka on valittu [Loistevalon valkotasapaino 1], [Loistevalon valkotasapaino 2] tai [Loistevalon valkotasapaino 3].

- Kun kuvataan salaman kanssa muussa kuin [Salamavalo]-tilassa, [Valkotasap.]-asetuksena on [Auto].

- Kun salamavalotilan asetuksena on [Päällä] tai [Hidas täsmäys], valkotasapainoasetukseksi voidaan valita vain [Auto], [Salamavalo] tai [1 painallus].

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdassa ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa”. [Tietoja]

### Perusvalkoisen tallennus 1. pain. aset -tilassa

1. Sommittele valkoinen koko näytön täyttävä kohde, esim. paperinpala, samoissa valaistusolosuhteissa, joissa kohdetta on tarkoitus kuvata.

1. MENU (Valkotasap.) [1 painallus]

1. Kosketa (1 pain. aset.) [OK]

Näyttö pimenee hetkeksi, ja kun valkotasapaino on säädetty ja tallennettu muistiin, näytetään jälleen tallennusnäyttö.
Huomautuksia

- Jos -ilmaisin vilkkuu kuvauksen aikana, ei valkotasapainoa ole asetettu tai sitä ei voida asettaa. Käytä automaattista valkotasapainoa.

- Älä heiluta tai lyö kameraa, kun [1 pain. aset.] on käynnissä.

- Kun salamavalotilaksi on asetettu [Päällä] tai [Hidas täsmäys], valkotasapaino säädetään salaman välähdyshetkellä vallitsevan olosuhteen mukaan.

Takaisin ylös