Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Valokuvan koko / Panoraamakuvan koko

## Valokuvan koko / Panoraamakuvan koko

Kuvan koko valokuvia otettaessa
3D-valokuvakoko
Kuvan koko Helppo-tilassa
Kuvan koko pyyhkäisypanoraama- / vedenalaisessa i-pyyhkäisypanoraamakuvauksessa (DSC-TX10)
Kuvan koko määrää tallennettavan kuvatiedoston koon, kun kuva tallennetaan.
Mitä suurempi kuvakoko, sitä enemmän yksityiskohtia toistetaan, kun kuva tulostetaan suurelle paperille. Mitä pienempi kuvakoko, sitä enemmän kuvia voidaan tallentaa.
Kuvan laatu ja kuvan koko
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi. Jos se sisältää suuren määrän kuvapisteitä (A), kuvasta tulee suuri, se vie paljon muistia ja siinä näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvan koko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika ovat erilaiset, kun kuvaa tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.

1. Kuvan koko: 16M

4608 kuvapistettä × 3456 kuvapistettä = 15 925 248 kuvapistettä

1. Kuvan koko: VGA

640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
Paljon kuvapisteitä (hienolaatuinen kuva ja suuri tiedoston koko)
Vähän kuvapisteitä (karkea kuva ja pieni tiedoston koko)

### Kuvan koko valokuvia otettaessa

1. (Valokuvan koko) haluttu koko

Kun painiketta ei näytetä näytön vasemmalla puolella, kosketa MENU.

| Kuvakoko | Käyttöohjeita | Näytössä näytetään
| (4608×3456) | Tulosteet A3+-kokoon asti | Kuvat näytetään 4:3-kuvasuhteella.
| (3648×2736) | Tulosteet A3-kokoon asti
| (2592×1944) | Tulosteet koosta 10×15 cm kokoon A4
| (640×480) | Sähköpostiliitteet
| (4608×2592) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3-kokoon asti | Kuvat täyttävät koko näytön.
| (1920×1080) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa

### 3D-valokuvakoko

1. MENU (Valokuvan koko) haluttu koko

| (4608×3456) | Tulosteet A3+-kokoon asti
| (4608×2592) | Katselu teräväpiirtotelevisiossa ja tulostus A3-kokoon asti

Huomautus

- Jos tulostetaan 16:9-kuvasuhteella tallennettuja valokuvia tai panoraamakuvia, voivat molemmat reunat leikkautua pois.

### Kuvan koko Helppo-tilassa

1. MENU (Valokuvan koko) haluttu koko

| Suuri | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [16M].
| Pieni | Ottaa kuvia käyttämällä kokoa [5M].

### Kuvan koko pyyhkäisypanoraama- / vedenalaisessa i-pyyhkäisypanoraamakuvauksessa (DSC-TX10)

1. MENU (Panoraamakuvan koko) haluttu koko

Kun painiketta ei näytetä näytön vasemmalla puolella, kosketa MENU.

| (16:9) (Vaaka: 1920 × 1080) | [16:9] on käytettävissä vain 3D-kuvaukselle.
| (Vakio) (Vaaka: 4912 × 1080) (Pysty: 3424 × 1920) | Ottaa kuvia käyttämällä vakiokokoa.
| (Leveä) (Vaaka: 7152 × 1080) (Pysty: 4912 × 1920) | Ottaa kuvia käyttämällä leveää kokoa.
| (Suuri resoluutio) (Vaaka: 10480 × 4096) | Ottaa 43 megapikselin kokoisia suuriresoluutioisia panoraamakuvia.

Huomautus

- Jos et pysty tulostamaan [Suuri resoluutio] -koolla kuvattuja panoraamakuvia niiden suuren koon vuoksi, muuta kuvien kokoa toimitukseen sisältyvällä ”PMB”-ohjelmalla. ”PMB”-ohjelman avulla voit muuttaa [Suuri resoluutio] -koolla kuvattuja panoraamakuvia 50 % pienemmäksi.

Takaisin ylös