Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvien katseleminen televisiosta > Kuvan katselu teräväpiirtotelevisiosta (HD) > Kuvan katselu teräväpiirtotelevisiosta HDMI-kaapelilla (myydään erikseen)

## Kuvan katselu teräväpiirtotelevisiosta HDMI-kaapelilla (myydään erikseen)

Liitä kamera teräväpiirtotelevisioon (HD), jossa on HDMI-liitin, käyttämällä HDMI-kaapelia (myydään erikseen).

1. Kytke virta pois sekä kamerasta että TV:stä.

1. Liitä kameran HDMI-liitin (A) ja television HDMI-liitin (B) käyttämällä HDMI-kaapelia (myydään erikseen) (C).

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Kytke televisioon virta ja valitse oikea tulo.

1. Kytke kameraan virta painamalla (Toisto) -painiketta.

Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin televisioon. Kosketa ja valitse haluttu kuva painamalla / näytöllä.
”PhotoTV HD”
Tämä kamera on yhteensopiva PhotoTV HD -standardin kanssa.
Liittämällä Sonyn ”PhotoTV HD” -yhteensopivan television HDMI-kaapelilla (myydään erikseen) päästään nauttimaan valokuvista aivan uudella tavalla huikeina teräväpiirtokuvina.

- ”PhotoTV HD” mahdollistaa erittäin tarkkojen valokuvanomaisten yksityiskohtien ja värien toiston.

- Kun kamera liitetään Video A -tilan kanssa yhteensopivaan Sony-televisioon HDMI-kaapelilla, televisio asetetaan automaattisesti valokuville sopivaan kuvanlaatuun. Kun television asetukseksi on valittu Video, kuvanlaatu sopii videoille.

- AVCHD-videoita toistettaessa on suositeltavaa valita [Katselutila]-asetukseksi [AVCHD-näkymä].

- AVCHD-videon kuvaus:

DSC-TX10: AVCHD-muodon videot
DSC-TX100 / TX100V: Tallennettu [Videomuoto] -asetuksella [AVCHD 50i/50p] tai [AVCHD 60i/60p]. [Tietoja]

- Katso lisätietoja television käyttöohjeista.

Huomautuksia

- [VGA]-kuvakoossa otettuja kuvia ei voi toistaa teräväpiirtomuodossa.

- Valitse [HDMI-tarkkuus] -asetukseksi [Auto], [1080p] tai [1080i] kohteessa MENU (Asetukset) (Pääasetukset). (DSC-TX100 / TX100V)

- [Piippaus]-asetuksena on aina [Suljin].

- Älä liitä kameraa ja liitettäviä laitteita molempien lähtöliittimien avulla. Jos kamera ja TV liitetään lähtöliittimien avulla, ei kuvaa eikä ääntä toisteta. Tällainen liitäntä voi myös aiheuttaa ongelmia kamerassa ja/tai liitetyissä laitteissa.

- Kamera ei välttämättä toimi oikein kaikkien teräväpiirtotelevisioiden kanssa. Teräväpiirtotelevisiosta ei esimerkiksi välttämättä voi katsoa videota tai kuulla ääntä.

- Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.

- Tallennus voi pysähtyä automaattisesti kameran suojelemiseksi jonkin ajan kuluttua, kun kuvataan tilanteessa, jossa kamera ja TV on liitetty HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).

Liittyvä aihe
3D-kuvien katselu 3D-televisiosta
Takaisin ylös