Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Pääasetukset > TransferJet

## TransferJet

Voit valita TransferJet-yhteysasetukset. TransferJet on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirtotekniikka, jossa tietoja voidaan siirtää laitteesta toiseen, kun laitteet asetetaan lähelle toisiaan. Jos haluat tietää, onko kamerassa TransferJet-toiminto, tarkista, onko kameran pohjassa (TransferJet)-merkki.
Kun käytetään Memory Stick jossa TransferJet -korttia (myydään erikseen), voidaan kuvia siirtää TransferJet-yhteensopivasta laitteesta toiseen.
Lisätietoja TransferJetistä on Memory Stick jossa TransferJet -kortin mukana tulleissa käyttöohjeissa.

1. MENU (Asetukset) (Pääasetukset) [TransferJet] haluttu tila

| Päällä | Käyttää TransferJetiä tiedonsiirtoon.
| Pois | Ei käytä TransferJetiä tiedonsiirtoon.

Mikä on TransferJet?
TransferJet sallii kuvien jakamisen kuvadataa lähettämällä ja vastaanottamalla. Aseta Memory Stick jossa TransferJet -muistikortti kameraan ja kohdista kameran ja toisen tätä toimintoa tukevan laitteen kaksi (TransferJet)-merkkiä toisiinsa.
Kuvakokoa koskevia tarkempia tietoja on kohdassa [Tietoja].
Huomautuksia

- Helppo-tilassa [TransferJet]-asetuksena on aina [Pois].

- Kun olet lentokoneessa, valitse [TransferJet]-asetukseksi [Pois]. Noudata lisäksi aina kameran käyttöpaikkaa koskevia määräyksiä.

- Yhteys katkaistaan, jos siirtoa ei voida tehdä noin 30 sekunnin kuluessa. Jos näin käy, valitse [Kyllä] ja kohdista kameran ja toisen laitteen (TransferJet)-merkit uudelleen.

- Joissakin maissa tai alueilla ei ehkä ole saatavilla TransferJet -tekniikalla varustettuja Memory Stick jossa TransferJet -muistikortteja ja kameramalleja paikallisten lakien ja määräysten vuoksi.

- Jos olet ostomaan tai -alueen ulkopuolella, valitse [TransferJet]-asetukseksi [Pois]. Joissakin maissa tai alueilla TransferJet-toiminnon käyttöä voivat rajoittaa paikalliset sähkömagneettisten aaltojen lähetystä koskevat rajoitukset.

Liittyvä aihe
Lähettää TransferJetillä
TransferJet-standardi
Takaisin ylös