Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Kuvausasetukset > Videomuoto

## Videomuoto

Voit asettaa videoiden tallennukseen käytettävän tallennustavan.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. MENU (Asetukset) (Kuvausasetukset) [Videomuoto] haluttu tila

#### DSC-TX10

| AVCHD | AVCHD-videoita tallennetaan. Asettaa tallennusmenetelmäksi AVCHD, joka sopii pehmeäsävyisten videokuvien katseluun teräväpiirtotelevisiosta. Blu-ray-, AVCHD- ja DVD-Video-levyt voidaan luoda mukana toimitetulla ”PMB”-ohjelmistolla. [AVC HD 24M (FX)]-muodossa AVCHD-levyille tallennetuista videoista ei kuitenkaan voi luoda videoita. Tallenna kuvat Blu-ray-levyille.
| MP4 | MP4- (AVC)-videoita tallennetaan. Asettaa tallennustavaksi MP4:n, joka sopii WWW-latauksiin ja sähköpostiliitteisiin. MP4-videoista ei voi luoda levyjä, vaikka käytettäisiin mukana toimitettua ”PMB”-ohjelmistoa.

#### DSC-TX100 / TX100V

| AVCHD 60i/60p / AVCHD 50i/50p | Asettaa tallennustavaksi [AVCHD 60i/60p]:n (1080 60i-yhteensopivat laitteet) tai [AVCHD 50i/50p]:n (1080 50i-yhteensopivat laitteet), joka sopii tarkan videokuvan katseluun teräväpiirtotelevisiosta. Blu-ray-, AVCHD- ja DVD-Video-levyt voidaan luoda mukana toimitetulla ”PMB”-ohjelmistolla. Jos videot kuitenkin tallennetaan elokuvamuodon asetuksella [AVC HD 28M (PS)], niitä ei voida tallentaa levylle alkuperäistä laatua muuttamatta. Muunna video ”PMB”-ohjelmistolla ja tallenna se levylle. Jos videot tallennetaan elokuvamuodon asetuksella [AVC HD 24M (FX)], niitä ei voi tallentaa DVD-levylle tai AVCHD-levynä. Tallenna ne Blu-ray-levylle.
| MP4 | MP4- (AVC)-videoita tallennetaan. Asettaa tallennustavaksi MP4:n, joka sopii WWW-latauksiin ja sähköpostiliitteisiin. MP4-videoista ei voi luoda levyjä, vaikka käytettäisiin mukana toimitettua ”PMB”-ohjelmistoa.

Liittyvä aihe
AVCHD-muoto
Takaisin ylös