Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Vianmääritys > Muut

## Muut

Objektiivi huurtuu.

- Siihen tiivistyy kosteutta. Sammuta kamera ja jätä se noin tunniksi, ennen kuin käytät sitä (DSC-TX100 / TX100V). Poista akku ja muistikortti ja jätä akun/muistikortin kansi auki ja aseta kamera kuivaan paikkaan, kunnes kosteus on haihtunut (DSC-TX10).

Kamera lämpenee, kun sitä käytetään kauan.

- Tämä ei ole vika.

Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle.

- Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen. [Tietoja]

- Sisäinen ladattava varmistusparisto on tyhjentynyt. Laita kameraan ladattu akku ja aseta kamera syrjään vähintään 24 tunniksi virta kytkettynä pois päältä.

Päivämäärä tai aika on väärä.

- Alueasetus ei vastaa nykyistä olinpaikkaasi. Muuta asetusta valitsemalla MENU (Asetukset) [Kellon asetukset] [Alueasetus].

Takaisin ylös