Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > 3D-toimintojen käyttö > 3D-kuvien kuvaaminen > 3D-pyyhkäisypanoraama

## 3D-pyyhkäisypanoraama

Kameran liikkuessa otetaan useita kuvia, ja kuvat yhdistetään 3D-kuvaksi. Tallennettu kuva voidaan toistaa 3D-TV:ssä.

1. (Kuvaustapa) (3D-kuvaus) (3D-pyyhkäisypanoraama)

1. Kohdista kamera kuvattavan kohteen päähän ja paina suljinpainike pohjaan.

- Ennen kuvan ottamista näkyy musta, läpikuultava osa (A). Tämä osa ei tallennu.

- (3D-pyyhkäisypanoraama) -tilassa voit vaihtaa kuvaussuuntaa koskettamalla (B).

1. Panoroi kamera oppaan (C) loppuun asti noudattaen näytön ilmaisinta.

Vihjeitä kuvaukseen 3D-pyyhkäisypanoraamatilassa
Käännä kameraa hitaasti 3D-kuvien ottamiseksi oikein. (Pyri 5 sekunnin puoliympyrään.)
Jos käännät kameraa liian nopeasti tai hitaasti, näytöllä näytetään ilmoitus.
Suosittelemme, että harjoittelet muutaman kerran ennen kuvaamista.
Paikallaan pysyvät kohteet sopivat parhaiten 3D-kuvaukseen.

- Määritä valotus ja paina suljin puoliväliin, jotta voit lukita tarkennuksen, valotuksen ja valkotasapainon. Paina sitten suljin pohjaan ja panoroi kameraa.

Huomautuksia

- 3D-kuvaus ei sovi seuraaviin tilanteisiin:

- Kun kohde on suuri

- Liikkuvat kohteet

- Kun pääkohde on liian lähellä kameraa

- Kuvat, joissa on vähän kontrasteja, kuten taivas, hiekkaranta tai nurmikko

- 3D-kuvat koostuvat JPEG-tiedostosta ja MPO-tiedostosta. Jos toinen tiedostoista poistetaan tietokoneesta, kamera ei välttämättä toimi oikein.

- Jos kameraa ei voi panoroida koko kohteen yli tietyssä ajassa, yhdistettyyn kuvaan tulee harmaa alue. Jos näin tapahtuu, siirrä kameraa nopeammin koko 3D-kuvan tallentamiseksi.

- Koska useita kuvia nidotaan yhteen, nidottu osa ei tallennu pehmeästi.

- Kuvista voi tulla epäteräviä vähäisessä valossa. Kuvat on suositeltavaa ottaa kirkkaassa ulkovalossa.

- 3D-kuvaus ei välttämättä onnistu, jos valot vilkkuvat (esim. loistevalo).

- Jos 3D-kuvan ja AE/AF-lukituksen aikaisen katselukulman kirkkaus, väri tai tarkennus poikkeaa suuresti, kuvaus ei onnistu. Jos näin tapahtuu, muuta AE/AF-lukituksen sijaintia ja yritä uudelleen.

- 3D-kuvaus voidaan peruuttaa seuraavissa olosuhteissa:

- Kameraa panoroidaan liian nopeasti tai liian hitaasti.

- Kamera heiluu liikaa.

- Tämä toiminto ei sovellu vedenalaiseen kuvaukseen. (DSC-TX10)

Liittyvä aihe
3D-kuvien katselu 3D-televisiosta
Takaisin ylös