Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Käyttö tietokoneen kanssa > Levyn luonti videoista > Videolevyn luontimenetelmän valinta

## Videolevyn luontimenetelmän valinta

Kunkin levytyypin ominaisuudet
Voit luoda levyn AVCHD-muotoisista videoista, jotka on tallennettu tällä kameralla.
Valitse levysoittimelle sopiva menetelmä.
Jos haluat lisätietoja levyn luomisesta ”PMB”-ohjelmiston avulla, katso ”PMB Help”.
Jos haluat tuoda videoita tietokoneeseen, katso (Windows) [Tietoja]/(Macintosh) [Tietoja].

Soitin | Luontimenetelmä | Levytyyppi
Blu-ray-toistolaitteet (Blu-ray-soitin, PlayStation®3, jne.) | Videoiden tuonti tietokoneeseen ”PMB”-ohjelmistolla ja Blu-ray-levyn luominen |
AVCHD-toistolaitteet (Sony Blu-ray-soitin, PlayStation®3, jne.) | Videoiden tuonti tietokoneeseen ”PMB”-ohjelmistolla ja AVCHD-levyn luominen |
AVCHD-levyn luominen käyttämällä muuta DVD-kirjoitinta/tallenninta kuin DVDirect Express
Tavalliset DVD-toistolaitteet (DVD-soitin, tietokoneet, joilla voidaan toistaa DVD-levyjä, jne.) | Videoiden tuonti tietokoneeseen ”PMB”-ohjelmistolla ja normaalin kuvanlaadun (STD) levyn luominen |

Huomautuksia

- Jos levy luodaan Sony DVDirect-aseman (DVD-kirjoittimen) avulla, käytä DVD-kirjoittimen muistikorttipaikkaa tai liitä DVD-kirjoitin USB-liitännän kautta tietojen siirtämistä varten .

- Jos käytät Sony DVDirect-asemaa (DVD-kirjoitinta), tarkista, että laiteohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
  Katso lisätietoja seuraavasta URL-osoitteesta:
  http://sony.storagesupport.com/

- AVCHD-videon kuvaus:

DSC-TX10: AVCHD-muodon videot
DSC-TX100 / TX100V: Tallennettu [Videomuoto] -asetuksella [AVCHD 50i/50p] tai [AVCHD 60i/60p]. [Tietoja]

### Kunkin levytyypin ominaisuudet

| Blu-ray-levylle voi tallentaa pidempiä teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita kuin DVD-levyille.
| Teräväpiirtovideoita (HD) voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyille, ja tuloksena on teräväpiirtolevy (HD). Teräväpiirtolevy (HD) voidaan toistaa AVCHD-muotoa tukevissa toistolaitteissa, kuten Sony Blu-ray-soitin ja PlayStation®3. Levyä ei voi toistaa tavallisissa DVD-soittimissa.
| Teräväpiirtoisista (HD) videoista normaalilaatuisiksi (STD) videoiksi muunnetut videot voidaan tallentaa DVD-tallennusvälineille, kuten DVD-R-levyillä, ja tuloksena on normaalilaatuinen (STD) levy.

Levytyypit, joita voidaan käyttää ”PMB”-ohjelmiston kanssa
Seuraavia 12 cm:n levyjä voidaan käyttää ”PMB”-ohjelmiston kanssa. Lisätietoja Blu-ray-levyistä, katso [Tietoja].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Ei voida kirjoittaa uudelleen.
DVD-RW / DVD+RW: Voidaan kirjoittaa ja käyttää uudelleen.

- Pidä aina PlayStation®3 ajan tasalla käyttämällä uusinta PlayStation®3-järjestelmäohjelmistoa.

- PlayStation®3 ei välttämättä ole saatavana eräissä maissa/eräillä alueilla.

Takaisin ylös