Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Videon kuvaaminen > Valkokuvien kuvaaminen videota tallennettaessa (Dual Rec)

## Valkokuvien kuvaaminen videota tallennettaessa (Dual Rec)

Videon tallennuksen aikana voidaan kuvata valokuvia. Kamera jatkaa videon tallennusta, vaikka ovat valokuvia.

#### DSC-TX10

Yhden videotallennuksen aikana voidaan ottaa enintään 10 valokuvaa.

1. Aloita videon tallennus painamalla MOVIE (Video) -painiketta.

1. Paina suljinpainiketta.

Valokuva tallennetaan.

- Tallennettavissa olevien valokuvien määrä (A) näytetään näytöllä, kun painat suljinpainikkeen puoliväliin.

1. Lopeta videon tallennus painamalla uudelleen MOVIE-painiketta.

Videon kuvaamisen jälkeen ottamasi valokuvat näytetään ruuduissa.

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Aloita videon tallennus koskettamalla (Videopainike) näytöllä.

1. Paina suljinpainiketta.

Valokuva tallennetaan.

1. Lopeta tallennus koskettamalla uudelleen (Videopainike).

Huomautuksia

- Kun videon laaduksi on asetettu [AVC HD 28M (PS)], ei Dual Rec -toimintoa voi käyttää. (DSC-TX100 / TX100V)

- Salamavalo ei ole käytettävissä valokuvien kuvaamiseen, kun tallennetaan videota.

- Valokuvien koko on aina [16:9 (3M)]. Jos videon kuvakoon asetuksena on [MP4 3M], valokuvien koko on aina [4:3 (2M)].

- Kun Hymysuljin-toiminnon asetuksena on [Päällä], suljin vapautetaan automaattisesti aina, kun kamera havaitsee hymyilevät kasvot.

- Jos muistikortin kapasiteetti ei riitä tai on otettu 10 valokuvaa, näytölle syttyy . Tämä kuvake ilmoittaa, että valokuvia ei voida ottaa enempää.

Takaisin ylös