Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Kuvaustilan asettaminen > Taustan epätarkkuus

## Taustan epätarkkuus

Voit ottaa kuvan kuvankäsittelyllä niin, että kohde erottuu taustasta.

1. Aseta kuvaustilaan.

1. (Kuvaustapa) (Taustan epätarkkuus).

1. Ota kuva suljinpainikkeella.

Vihjeitä taustan epätarkkuustehosteen voimakkuuden säätöön

- Muuta taustan epätarkkuustehosteen voimakkuutta ennen kuvausta koskettamalla MENU [Epätarkkuustehoste] [Korkea], [Keskisuuri] tai [Matala].

Vihjeitä taustan epätarkennukseen

#### Kohteen ja taustan sijainti

Jos otat kuvan, jossa kohde ja tausta ovat kaukana toisistaan oheisen kuvan mukaisesti, tausta voidaan epätarkentaa. Kuvaa näytössä ilmoitetulla suositetulla kuvausetäisyydellä.
Kohde on riittävän kaukana taustasta
Kohde ja tausta ovat liian lähellä

#### Kohteen zoomauskerroin ja sijainti

Kun kuvaat läheltä kukkaa tai muuta pientä kohdetta, vie W/T (zoom) -vipua W-puolelle. Siirry ihmisiä kuvattaessa lyhyen matkan päähän kohteesta ja vie W/T (zoom) -vipua T -puolelle.

- Käytä kameran seurantatarkennusta, mikä helpottaa tarkennuksen lukitsemista kohteeseen. [Tietoja]

Huomautuksia

- Pidä kuvattaessa kamera paikallaan tärinän vähentämiseksi.

- Tausta ei välttämättä epätarkennu seuraavissa tilanteissa:

- Näkymä on liian tumma tai kirkas.

- Kohde liikkuu.

- Kohde on liian kaukana kamerasta. (Suositeltu kuvausetäisyys on ylitetty.)

- Kohde on liian lähellä taustaa.

- Taustan epätarkkuus -tehoste ei välttämättä ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:

- Kohteet ovat liian pieniä.

- Kohde on samanvärinen kuin tausta.

- Kameraa siirrettiin AE/AF-lukon asettamisen jälkeen.

- Jos tehokas epätarkkuus ei ole mahdollista, kokeile seuraavia vaiheita:

- Siirrä W/T (zoom) -vipua T-puolelle.

- Lähesty kohdetta, kunnes olet suositellulla kuvausetäisyydellä.

- Erota kohde taustasta.

- Kuvaa, kun kohteeseen on tarkennettu.

- Tämä toiminto ei sovellu vedenalaiseen kuvaukseen. (DSC-TX10)

- Valitun kuvaustavan mukaan eräitä toimintoja tai MENU-kohteita ei välttämättä voi asettaa. Lisätietoja on kohdissa ”Toiminnot, jotka eivät ole käytössä eräissä kuvaustavoissa” [Tietoja] ja ”MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa”. [Tietoja]

Liittyvä aihe
Epätarkkuustehoste
Seurantatarkennus
Takaisin ylös