Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat a számítógéppel > Mozgóképeket tartalmazó lemez készítése > A lemezkészítési módszer kiválasztása mozgóképekhez

## A lemezkészítési módszer kiválasztása mozgóképekhez

Az egyes lemeztípusok jellemzői
A fényképezőgéppel rögzített AVCHD megtekintési fájl formátumú mozgóképekből lemezeket hozhat létre.
Válassza ki a lemezlejátszónak megfelelő módszert.
A mozgóképeket tartalmazó lemez „PMB” programmal történő elkészítésével kapcsolatos részleteket lásd: „PMB Help”.
A mozgóképek számítógépre importálásával kapcsolatban lásd: (Windows) [Részletek]/(Macintosh) [Részletek].

Lejátszó | Készítési módszer | Lemeztípus
Blu-ray Disc-lejátszó eszközök (Blu-ray Disc-lejátszó, PlayStation®3 stb.) | Mozgóképek importálása számítógépre a „PMB” szoftverrel, és Blu-ray lemez készítése |
AVCHD formátumot lejátszó készülékek (Sony Blu-ray Disc-lejátszó, PlayStation®3 stb.) | Mozgóképek importálása számítógépre a „PMB” programmal, és AVCHD formátumú lemez készítése |
AVCHD formátumú lemez létrehozása nem DVDirect Express DVD-íróval/-olvasóval
Egyszerű DVD-lejátszó készülékek (DVD-lejátszó, DVD-t lejátszó számítógép stb.) | Mozgóképek importálása számítógépre a „PMB” programmal, és normál felbontásos (STD) képminőségű lemez készítése |

Megjegyzések

- Ha a Sony DVDirect (DVD-író) eszközzel hoz létre lemezt, használja a DVD-író memóriakártya foglalatát, vagy csatlakoztassa a DVD-írót USB-kapcsolaton keresztül az adatok átviteléhez.

- Ha a Sony DVDirect (DVD-író) eszközt használja, győződjön meg róla, hogy a belső vezérlőprogram a legújabb verzióra lett frissítve.
  Részletekért tekintse meg a következő URL-t:
  http://sony.storagesupport.com/

- AVCHD megtekintési fájl leírásban lévő mozgókép az alábbiak szerint:

DSC-TX10: AVCHD formátumú mozgóképek
DSC-TX100 / TX100V: A [Mozgókép formát.] beállítás [AVCHD 50i/50p] vagy [AVCHD 60i/60p] értéke mellett rögzítve. [Részletek]

### Az egyes lemeztípusok jellemzői

| A Blu-ray lemezek használata lehetővé teszi a DVD lemezeknél hosszabb nagyfelbontású (HD) mozgóképek rögzítését.
| A nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképek rögzíthetők DVD adathordozókra, például DVD-R lemezekre, és nagy felbontású (HD) képminőségű lemez készül. A nagyfelbontású (HD) lemez AVCHD formátumot lejátszó eszközökön, például Sony Blu-ray Disc-lejátszón és PlayStation®3 készüléken játszható le. A lemezeket nem lehet lejátszani egyszerű DVD-lejátszókon.
| A nagy felbontású (HD) képminőségű mozgóképekből konvertált normál felbontásos (STD) képminőségű mozgóképek rögzíthetők DVD adathordozókra, például DVD-R lemezekre, és normál felbontású (STD) képminőségű lemez készül.

A „PMB” szoftverrel használható lemeztípusok
A következő 12 centiméteres lemezek használhatók a „PMB” programmal. A Blu-ray lemezekkel kapcsolatban további információért lásd: [Részletek].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Nem írható újra.
DVD-RW / DVD+RW: Újraírható és újból felhasználható.

- A PlayStation®3 készüléken mindig a PlayStation®3 rendszerszoftver legújabb verzióját használja.

- Néhány országban/régióban a PlayStation®3 nem kapható.

Vissza a tetejére