Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Sorozatkép beállítások

## Sorozatkép beállítások

A fényképezőgép akár 10 képet is készít sorozatban egymás után, ha lenyomva tartja az exponálógombot.

1. MENU (Sorozatkép beállítások) a kívánt üzemmód

| (Ki) | Egyetlen képet rögzít.
| (Magas) | Egy másodpercen belül akár 10 képet is készít egymás után.
| (Alacsony) | Legfeljebb másodpercenként 2 képet készít gyors egymásutánban.

Megjegyzések

- [Vaku] értéke: [Ki].

- Ha önkioldóval készít felvételt, akkor egy legfeljebb 10 képből álló sorozatot rögzít.

- A beállított képmérettől függően a felvételi időköz hosszabb is lehet.

- A [Fókusz], [Fehéregyensúly], és [EV] értékeket a készülék az első képhez állítja be, és a többi képhez is ezeket a beállításokat használja.

- A belső memóriában tárolt felvétel képmérete [VGA].

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, illetve ha a belső memória vagy a memóriakártya megtelt, akkor a sorozatkép-készítés leáll.

- Alacsony zársebesség mellett csökkenhet a másodpercenkénti sorozatképek száma.

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes funkciókat vagy MENU-elemeket nem lehet beállítani. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére