Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (megtekintés) > MENU-elemek (megtekintés) > TransferJet küldés

## TransferJet küldés

Képek fogadása a TransferJet funkció használatával
Külön megvásárolható TransferJet-kompatibilis eszközök használata
A TransferJet egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli átviteli technológia, amely lehetővé teszi, hogy két egymáshoz nagyon közel lévő készülék kommunikáljon egymással, és adatokat küldjenek egymásnak.
Annak kiderítéséhez, hogy a fényképezőgép rendelkezik-e a TransferJet funkcióval, keresse meg a fényképezőgép alján a (TransferJet) jelzést.
A Memory Stick TransferJet funkcióval (külön megvásárolható) használatával képeket vihet át a TransferJet-kompatibilis eszközök között.
A TransferJet funkcióról további információt a Memory Stick TransferJet funkcióval eszközhöz mellékelt használati útmutatóban talál.

1. Helyezzen egy Memory Stick TransferJet funkcióval eszközt a fényképezőgépbe.

1. Ha lejátszás üzemmódba kíván váltani, nyomja meg a (Lejátszás) gombot.

1. MENU (TransferJet küldés) a kívánt üzemmód

1. Képek átviteléhez igazítsa egymáshoz a fényképezőgépen és a másik eszközön lévő (TransferJet) jeleket.

A kapcsolat létrejöttét hangjelzés igazolja.

(Ezt a képet) | Elküldi az egyképes üzemmódban éppen megjelenített képet.
(Több kép) | Egyszerre több képet is kiválaszthat és elküldhet. A 3. lépés után tegye a következőket. Válasszon ki egy elküldeni kívánt képet, majd érintse meg azt. A fenti lépéseket minden elküldeni kívánt kép esetén ismételje meg. A jelölés törléséhez érintse meg a jelöléssel rendelkező képet újra. Érintse meg az [OK] [OK] gombot.

Megjegyzések

- Csak állóképek másolhatók.

- Egyszerre legfeljebb 10 kép másolható. 3D képek esetében az MPO és a JPEG fájl áttöltése is megtörténik. A fogadó eszköztől függően maximum 20 kép továbbítható.

- A [TransferJet] beállítását a (Beállítások) alatt állítsa [Be] értékűre. [Részletek]

- Repülőgépen állítsa a [TransferJet] beállítását [Ki] értékűre a (Beállítások) alatt [Részletek]. Továbbá kövesse az aktuális hely fényképezőgép-használattal kapcsolatos szabályait.

- A kapcsolat megszakad, ha körülbelül 30 másodpercen belül nem végezhető el az átvitel. Ha ez történik, válassza az [Igen] lehetőséget, és ismét igazítsa egymáshoz a fényképezőgép és a másik eszköz két (TransferJet) jelzését.

- A Memory Stick TransferJet funkcióval és a TransferJet technológiát használó fényképezőgép-modellek a helyi törvények és szabályozások miatt néhány országban és régióban nem kaphatók.

- Állítsa a [TransferJet] beállítást [Ki] értékűre, ha nem abban az országban vagy régióban tartózkodik, ahol a fényképezőgépet vásárolta. Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy térségekben a TransferJet funkciót használókat felelősségre vonják az elektromágneses hullámokkal történő átvitelre vonatkozó helyi korlátozások megsértése miatt.

### Képek fogadása a TransferJet funkció használatával

1. Ha lejátszás üzemmódba kíván váltani, nyomja meg a (Lejátszás) gombot.

1. Képek fogadásához igazítsa egymáshoz a fényképezőgép és a küldő eszköz (TransferJet) jelzését.

A kapcsolat létrejöttét hangjelzés igazolja.
Tippek az adatok sikeres küldéséhez és fogadásához
Igazítsa egymáshoz a fényképezőgép és a másik eszköz (TransferJet) jelzését.

- Az átviteli sebesség és tartomány a (TransferJet) jelzések egymáshoz igazításának szögétől függően változik.

- Előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a fényképezőgép helyzetét/szögét a kommunikáció megteremtéséhez.

- Könnyebb az adatok küldése és fogadása, ha a (TransferJet) jelek mindkét eszközön egymással párhuzamosan vannak elhelyezve, az ábrán látható módon.

Megjegyzések

- Csak a fényképezőgépen lejátszható képeket küldhet és fogadhat.

- Ezzel a fényképezőgéppel csak MPO és JPEG formátumú fájlokat fogadhat.

- Ha képadatbázisfájl-hiba történik mentés közben, megjelenik a képadatbázisfájl-helyreállítása képernyő.

- A képadatbázisfájlba nem regisztrálható képeket a [Mappa megtek. (állókép)] használatával játssza le.

### Külön megvásárolható TransferJet-kompatibilis eszközök használata

Külön megvásárolható TransferJet-kompatibilis eszközök használatával át lehet tölteni képeket egy számítógépre, és további adatküldési szolgáltatások is igénybe vehetők.
A részletekről a TransferJet-kompatibilis eszköz mellékelt kezelési utasításban olvashat.

- TransferJet-kompatibilis eszközök használatakor vegye figyelembe a következőket.

- Használat előtt állítsa a fényképezőgépet lejátszás módba.

- Ha nem jelenik meg kép, érintse meg a következőket: MENU (Beállítások) (Fő beállítások) [LUN beállítás] [Egy].

- Mialatt fennáll a kapcsolat, nem írhat adatokat és nem törölhet adatokat a fényképezőgépről.

- Ne szakítsa meg a kapcsolatot, ha képeket importál a „PMB” szoftverbe.

Kapcsolódó témakörök
TransferJet
TransferJet szabvány
Vissza a tetejére