Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Felvételkészítés > Mozgókép felvétele > Állóképek rögzítése mozgókép felvételekor (Dual Rec)

## Állóképek rögzítése mozgókép felvételekor (Dual Rec)

Mozgóképfelvétel közben is készíthet fényképeket. A fényképezőgép akkor is folytatja a mozgóképfelvételt, miközben állóképeket készít.

#### DSC-TX10

Egy mozgókép felvétele alatt legfeljebb 10 állókép rögzíthető.

1. Nyomja meg a MOVIE (Mozgókép) gombot, hogy egy mozgókép felvételébe kezdjen.

1. Nyomja le az exponálógombot.

A készülék rögzít egy állóképet.

- A képernyőn megjelenik a rögzíthető állóképek száma (A), amikor félig megnyomja az exponálógombot.

1. Nyomja le újra a MOVIE gombot a mozgókép felvételének leállításához.

Mozgóképek felvétele után a rögzített állóképek keretekben jelennek meg.

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Érintse meg a (Mozgókép gomb) elemet a képernyőn, hogy egy mozgókép felvételébe kezdjen.

1. Nyomja meg az exponálógombot.

A készülék rögzít egy állóképet.

1. Érintse meg újra a (Mozgókép gomb) elemet a rögzítés leállításához.

Megjegyzések

- Ha a mozgókép minősége [AVC HD 28M (PS)] értékre van állítva, a Dual Rec funkció nem használható. (DSC-TX100 / TX100V)

- A vaku nem használható, amikor mozgóképfelvétel alatt rögzít állóképeket.

- Az állóképek képmérete [16:9 (3M)] értéken rögzített. Ha a mozgóképméret [MP4 3M] értékű, az állóképméret [4:3 (2M)] értékű.

- Ha a Mosoly exponálás funkció beállítása [Be], a zár automatikusan kiold minden alkalommal, amikor a fényképezőgép mosolygó arcot érzékel.

- Ha a memóriakártya kapacitása nem elegendő, vagy 10 képet készített, a ikon jelenik meg a képernyőn. Ez az ikon azt jelzi, hogy már nem rögzíthetők további állóképek.

Vissza a tetejére