Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Helymeghatározó adatok (csak a DSC-TX100V esetében)

## Helymeghatározó adatok (csak a DSC-TX100V esetében)

A GPS helymeghatározási állapota ellenőrizhető. A GPS helymeghatározás állapotának megjelenítése alatt a GPS helymeghatározás könnyen beállítható a fényképezőgéppel.

1. MENU (Helymeghatározó adatok)

Megjeleníti a képernyőn a helymeghatározás információit.

#### A GPS szimbólumok

Az (A) jelzés a vett GPS jel erőssége szerint változik, ha a GPS be van kapcsolva.

GPS szimbólumok | Helymeghatározási állapot | A GPS vételi állapota
Nincs jelzés | Ki | A [GPS beállítás] értéke [Ki], vagy hiba történt.
| Nehéz | A fényképezőgép nem érzékel GPS jeleket, emiatt nem tudja lekérni a helyinformációkat. Használja a fényképezőgépet a szabadban.
| Keresés | A GPS műholdak keresése. A helymeghatározás megkezdése több percbe is telhet.
| Helymeghatározás | GPS helymeghatározás alatt megjeleníti a földrajzi szélességet és a földrajzi hosszúságot (B).

#### Műhold- és helymeghatározási szimbólumok

A műhold helyzete és a pályaadatok (C) állapotának beszerzése ellenőrizhető a helymeghatározási információs képernyőn. A helymeghatározási szimbólumon (D) legfeljebb 4 szimbólum jelenik meg, amelyek a műhold információlekérési állapotát mutatják.
A műholdszimbólum és a helymeghatározási szimbólum színe a helymeghatározási állapotnak megfelelően változik. A zöld szimbólum azt jelzi, hogy a fényképezőgép helymeghatározást végez.
Megjegyzések

- Ha a GPS jel több műholdról fogható, a helyzettől függően előfordulhat, hogy nem rögzíthető, jeleníthető meg vagy állapítható meg adott pillanatban a megfelelő felvételkészítési irány.

- A műholdpozíciók keresése vagy a helymeghatározás meghiúsulhat, amikor az ujjait a GPS vevőegységre helyezi.

Kapcsolódó témakörök
GPS beállítás (csak a DSC-TX100V esetében)
GPS (csak a DSC-TX100V esetében)
Vissza a tetejére