Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A beállítások módosítása > Felvétel beállítások > Digitális zoom

## Digitális zoom

A teljes zoommérték intelligens zoom esetén (beleértve a 4×-es optikai zoomot is)
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot. A fényképezőgép felnagyítja a képet az optikai zoom használatával (legfeljebb 4× mértékben). A zoomarányt túllépve a fényképezőgép az intelligens vagy a precíziós digitális zoomot használja.

1. A készüléket állítsa felvételkészítési üzemmódba.

1. MENU (Beállítások) (Felvétel beállítások) [Digitális zoom] a kívánt üzemmód

| Intelligens () | Digitálisan nagyítja a képet abban a tartományban, ahol ez még nem okoz torzulást, a kép méretétől függően (intelligens zoom).
| Precíziós () | Minden képméretet a maximális zoomarányra, kb. 16×-osára nagyít, a 4×-es optikai zoommal együtt. Ügyeljen azonban arra, hogy az optikai zoom korlátjának túllépése után a képminőség romlik (precíziós digitális zoom).
| Ki | Nem használja a digitális zoomot.

Megjegyzések

- A digitális zoom funkció a következő helyzetekben nem működik:

- Panorámapásztázás üzemmódban

- Víz alatti iPanorámapásztázás üzemmódban (DSC-TX10)

- Kiváló automatikus módban

- Defókuszált háttér üzemmódban

- 3D fényképezés üzemmódban

- Ha a Jelenet választás (HDR ellenfény-kompenzáció) üzemmódba lett állítva

- Ha be van kapcsolva a Mosoly exponálás funkció.

- Amikor az [Önkioldó] beállítása [Önarckép - Egy ember] vagy [Önarckép - Két ember].

- Az intelligens zoom nem használható, ha a képméret [16M] vagy [16:9(12M)].

- Az intelligens zoom nem használható mozgóképek rögzítésekor.

- Digitális zoom használata esetén az arcfelismerés funkció nem működik.

### A teljes zoommérték intelligens zoom esetén (beleértve a 4×-es optikai zoomot is)

A támogatott zoomarány a kép méretétől függően ettől eltérő.

Méret | Legnagyobb zoomarány
10M | Kb. 5,1×
5M | Kb. 7,1×
VGA | Kb. 28×
16:9(2M) | Kb. 9,6×

Vissza a tetejére