Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A beállítások módosítása > Felvétel beállítások > Mozgókép formát.

## Mozgókép formát.

A mozgóképek rögzítéséhez használt felvételi mód beállítható.

1. A készüléket állítsa felvételkészítési üzemmódba.

1. MENU (Beállítások) (Felvétel beállítások) [Mozgókép formát.] a kívánt üzemmód

#### DSC-TX10

| AVCHD | A készülék AVCHD mozgóképet rögzít. A rögzítési módszert AVCHD beállításra állítja, amely megfelel a részletes mozgóképek nagy felbontású televízión való megtekintéséhez. Blu-ray lemezeket, AVCHD lemezeket és DVD-Video lemezeket a mellékelt „PMB” szoftverrel hozhat létre. De mozgóképek nem írhatók [AVC HD 24M (FX)] formátumban rögzített mozgóképekből AVCHD lemezekre. Mentse a képeket Blu-ray lemezekre.
| MP4 | A készülék MP4 (AVC) mozgóképet rögzít. Beállítja az MP4 felvételi módot, amely alkalmas WEB-feltöltésre és e-mail csatoláshoz. Nem hozhat létre lemezeket MP4 mozgóképekből még a mellékelt „PMB” szoftverrel sem.

#### DSC-TX100 / TX100V

| AVCHD 60i/60p / AVCHD 50i/50p | A rögzítési módszert [AVCHD 60i/60p] (1080 60i rendszerrel kompatibilis készülékek esetén) vagy [AVCHD 50i/50p] (1080 50i rendszerrel kompatibilis készülékek esetén) beállításra állítja, amely megfelel a részletes mozgóképek nagy felbontású televízión való megtekintéséhez. Blu-ray lemezeket, AVCHD lemezeket és DVD-Video lemezeket a mellékelt „PMB” szoftverrel hozhat létre. Az [AVC HD 28M (PS)] beállítású mozgókép üzemmóddal rögzített mozgóképek azonban nem menthetők lemezre az eredeti minőség módosítása nélkül. Konvertálja a mozgóképet a „PMB” szoftver használatával, és mentse azt a lemezre. Az [AVC HD 24M (FX)] beállítású Mozgókép üzemmóddal rögzített mozgóképek nem menthetők DVD-lemezre vagy AVCHD lemezként. Ezeket mentse Blu-ray lemezre.
| MP4 | A készülék MP4 (AVC) mozgóképet rögzít. Beállítja az MP4 felvételi módot, amely alkalmas WEB-feltöltésre és e-mail csatoláshoz. Nem hozhat létre lemezeket MP4 mozgóképekből még a mellékelt „PMB” szoftverrel sem.

Kapcsolódó témakörök
AVCHD formátum
Vissza a tetejére