Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > ISO

## ISO

Beállítja a fényérzékenységet, ha a fényképezőgép Automatikus program vagy (Víz alatti) (DSC-TX10) beállítással üzemel Jelenet választás üzemmódban.

1. MENU (ISO) a kívánt üzemmód

| (Auto) | Automatikusan beállítja az ISO-érzékenységet.
| ///// | Amikor sötét helyen vagy mozgó témát fényképez, az ISO-érzékenység növelésével (nagyobb szám választása) a kép elmosódottsága csökkenthető.

Az ISO-érzékenység (ajánlott expozíciós viszonyszám) beállítása
Az ISO-érzékenység a fényt befogadó képérzékelőt tartalmazó felvételrögzítő adathordozó sebességét mutatja. Még ha az expozíció azonos is, a képek az ISO-érzékenységtől függően különbözőek lesznek.
Nagy ISO-érzékenység
Még sötét helyen fényképezve is világos képet eredményez, miközben a nagy zársebesség miatt csökken az elmosódottság.
A kép azonban hajlamos arra, hogy zajossá váljék.
Kis ISO-érzékenység
Lágyabb képet rögzít.
Azonban, ha nem elegendő mértékű az expozíció, a kép sötétté válhat.
Útmutatás az elmosódottság megelőzésére
A fényképezőgép nem mozog, ám a téma exponálás közben elmozdul, így az exponálógomb lenyomása után a felvétel elmosódott lesz. A fényképezőgép beremegését a fényképezőgép automatikusan csökkenti, ez azonban a téma elmosódása esetén nem hatékony.
A témaelmosódás gyakran előfordul rossz fényviszonyok vagy alacsony zársebesség mellett.
Ebben az esetben az alábbi tanácsokat figyelembe véve fényképezzen.

- Válasszon egy magasabb ISO-érzékenységet a zársebesség növeléséhez.

- A Jelenet menüben válassza a (Nagyérzékenység) lehetőséget.

Megjegyzés

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes MENU-elemeket nem lehet beállítani. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére