Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Önkioldó

## Önkioldó

Automatikus fényképezés az önarckép önkioldóval

1. (Önkioldó) a kívánt üzemmód

Ha a gomb nem jelenik meg a képernyő bal oldalán, érintse meg a MENU gombot.

| (Ki) | Nem használja az önkioldót.
| (10 mp) | Beállítja az önkioldót 10 másodperces késleltetésre. Az exponálógomb megnyomásakor az önkioldó kijelzője villogni kezd, és hangjelzés hallható, míg a felvétel el nem készül. Kilépéshez érintse meg a gombot.
| (2 mp) | Beállítja az önkioldót 2 másodperces késleltetésre.
| (Önarckép - Egy ember) | Az önkioldót önarckép-önkioldó módba állítja. Amikor a fényképezőgép érzékeli a megadott számú arcot, hangjelzés hallható, majd 2 másodperc múlva a zár kiold.
| (Önarckép - Két ember)

Útmutatás az elmosódottság megelőzésére
A fényképezőgép kézben tartása esetén előfordul, hogy az exponálógomb lenyomásakor megmozdul a kéz vagy az egész test. Ez a jelenség a „fényképezőgép bemozdulása”.
A bemozdulás gyakran előfordul rossz fényviszonyok vagy alacsony zársebesség mellett, például (Szürkületi portré) vagy (Szürkület) üzemmódban.
Ilyen esetben az alábbi ötletek figyelembe vételével fényképezzen.

- A képet 2 másodperces késleltetéssel készítse el, és szorítsa az exponálógombot megnyomó kezét a törzséhez a fényképezőgép stabilizálása érdekében.

- Használjon állványt, vagy helyezze a fényképezőgépet vízszintes felületre, hogy a fényképezőgép mozdulatlan maradjon.

Megjegyzés

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes funkciókat vagy MENU-elemeket nem lehet beállítani. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek”. [Részletek]

### Automatikus fényképezés az önarckép önkioldóval

Irányítsa a lencsét önmaga felé, hogy az arca megjelenjen a képernyőn. A fényképezőgép felismeri a témákat, majd exponál. A fényképezőgép meghatározza a legjobb kompozíciót, és megelőzi, hogy az arcok lemaradjanak a képernyőről. A hangjelzés után ne mozgassa a fényképezőgépet.

- Felvételkészítéshez bármikor lenyomhatja az exponálógombot a művelet során.

Vissza a tetejére