Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Hibaelhárítás > Egyéb

## Egyéb

A lencse bepárásodott.

- Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki, és a használat előtt hagyja kikapcsolva egy órán át a fényképezőgépet (DSC-TX100 / TX100V). Húzza ki az akkumulátort és a memóriakártyát, és nyissa ki az akkumulátor/memóriakártya fedelét, majd tegye le a fényképezőgépet egy száraz helyre, amíg elpárolog a nedvesség (DSC-TX10).

Hosszabb ideig tartó folyamatos használat esetén a fényképezőgép felmelegszik.

- Ez nem jelent hibás működést.

A fényképezőgép bekapcsolásakor megjelenik az órabeállítás képernyője.

- Állítsa be ismét a dátumot és az időt. [Részletek]

- A belső akkumulátor lemerült. Helyezzen a fényképezőgépbe egy feltöltött akkumulátort, majd tegye félre a kikapcsolt gépet legalább 24 órára.

A dátum vagy az idő helytelen.

- A zónabeállítás nem egyezik meg azzal, ahol Ön tartózkodik. A MENU (Beállítások) [Óra beállítások] [Zóna beállítás] funkcióval módosítsa a beállítást.

Vissza a tetejére