Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Vaku

## Vaku

1. (Vaku) a kívánt üzemmód

Ha a gomb nem jelenik meg a képernyő bal oldalán, érintse meg a MENU gombot.

| (Auto) | Villog, amikor rossz megvilágítású környezetben vagy ellenfényben készít felvételt.
| (Be) | A vaku mindig működik.
| (Lassú szinkron) | A vaku mindig működik. Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán felvegye.
| (Ki) | A vaku nem működik.

Ha a vakuval készített képen „kör alakú, fehér pontok” jelennek meg
Ezt a lencséhez közel lebegő részecskék okozzák: por, pollen, köd, víz alatt lebegő tárgy (DSC-TX10) stb. Ha ezeket a fényképezőgép vakuja kiemeli, kör alakú, fehér pontokként jelennek meg.
Hogyan csökkenthetők a „kör alakú, fehér pontok”?

- Világítsa ki a szobát, és fényképezzen vaku nélkül.

- A Jelenet menüben válassza a (Elmosódás csökkentése) vagy a (Nagyérzékenység) lehetőséget. (A [Vaku] beállítása [Ki]).

Megjegyzések

- A vaku kétszer villan. Az első villanáskor a fény mennyiségét állítja be.

- A vaku töltése közben a jelzés látható.

- Sorozatkép készítésekor nem használható a vaku.

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes funkciókat vagy MENU-elemeket nem lehet beállítani. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek”. [Részletek]

Vissza a tetejére