Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Hibaelhárítás > Figyelmeztető jelzések és üzenetek > Öndiagnózis-kijelző

## Öndiagnózis-kijelző

Ha egy betűvel kezdődő hibakód jelenik meg, akkor működik a fényképezőgép öndiagnózis funkciója. A két utolsó számjegy (-val jelölve) a fényképezőgép állapotától függően különbözik.
Ha az alábbi ellenintézkedések többszöri kipróbálása után sem oldódik meg a probléma, a fényképezőgép valószínűleg javításra szorul.
Forduljon Sony forgalmazójához, illetve a helyileg illetékes Sony szervizhez.
C:32:
E:95: (DSC-TX100V)

- Probléma akadt a fényképezőgép hardverével. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.

C:13:

- A fényképezőgép nem tudja a memóriakártya adatait olvasni vagy írni. Próbálja meg kikapcsolni, majd ismét bekapcsolni a fényképezőgépet, vagy helyezze be többször a memóriakártyát.

- A belső memórián formázási hiba található, vagy nem formázott memóriakártyát helyezett be. Formázza meg a belső memóriát vagy a memóriakártyát. [Részletek]

- A behelyezett memóriakártya nem használható ebben a fényképezőgépben, vagy az adat sérült. Helyezzen be új memóriakártyát.

E:61:
E:62:
E:91:

- A fényképezőgép hibásan működik. Inicializálja a fényképezőgépet, majd kapcsolja be újra a készüléket. [Részletek]

E:94:

- Az adatok írásakor vagy törlésekor hibásan működik a készülék. Javításra van szükség. Forduljon Sony forgalmazójához, illetve a helyileg illetékes Sony szervizhez. Készüljön fel arra, hogy az E betűtől kezdve a hibakódban lévő összes számot megadja.

Vissza a tetejére