Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Felvételkészítés > A felvételi üzemmód beállítása > iPanorámapásztázás

## iPanorámapásztázás

Lehetővé teszi panorámakép készítését különálló képek összeillesztésével. A fényképezőgép automatikusan észleli az emberi arcokat és a mozgó tárgyakat is.

1. Állítsa be a kívánt felvétel üzemmódot.

#### DSC-TX10

1. (FELV. ümód) (Panorámakép-felv. színhely) (iPanorámapásztázás)

#### DSC-TX100 / TX100V

1. (FELV. ümód) (iPanorámapásztázás)

A 2. lépés után tegye a következőket.

1. Irányítsa a fényképezőgépet a kívánt tárgy szélére, és nyomja le teljesen az exponálógombot.

- Felvételkészítés előtt egy fekete, áttetsző rész (A) jelenik meg. Az a rész nem lesz rögzítve.

- Érintse meg a (B) elemet, hogy módosítsa a felvételkészítés irányát.

1. Pásztázza végig a fényképezőgéppel a témát (C), a képernyőn látható nyíljelzést követve.

Nagyfelbontású panorámaképek készítése
Ha a [Panorámakép mérete] beállítást (Nagy felbontás) értékűre állítja, egy 43 megapixel (10480×4096) méretű panorámaképet készíthet.

1. Tartsa a fényképezőgépet függőlegesen.

1. A felvételkészítési irány kiválasztásához érintse meg a vagy ikont az LCD képernyőn.

1. Pásztázzon a fényképezőgéppel a felvételkészítéshez.

Ötletek panorámafelvételek készítéséhez
Mozgassa a fényképezőgépet állandó sebességgel egy ív mentén a képernyőn jelzett irányba. A mozdulatlan témák alkalmasabbak panorámaképek készítésére, mint a mozgó témák.
A lehető legkisebb sugár.
Függőleges irány
Vízszintes irány

- Először nyomja le félig az exponálógombot, hogy rögzítse a fókuszt és az expozíciót. Ezután nyomja le teljesen az exponálógombot, és pásztázzon a fényképezőgéppel, vagy fordítsa el.

- Ha részletgazdag képrészletek kerülnek a képernyő egyik szélére, a kép kompozíciója hibás lehet. Ilyen esetben úgy tervezze meg az összeállítást, hogy ez a rész a kép közepére kerüljön, és ismételje meg a fényképezést.

Megjegyzések

- Ha a fényképezőgéppel a megadott idő alatt nem sikerül a teljes témát végigpásztázni, egy szürke terület jelenik meg az összeállított képen. Ilyen esetben a fényképezőgép gyorsabb mozgatásával lehet teljes panorámaképet készíteni.

- Mivel a fényképezőgép számos képet fűz össze, az összefűzött rész rögzítése nem folyamatos.

- Gyenge megvilágítás esetén a panorámaképek elmosódhatnak, illetve a felvételkészítés sikertelen lehet.

- Előfordulhat, hogy vibráló fény, például fénycsövek esetén az összefűzött képek fényereje vagy színe nem lesz egységes.

- A felvételkészítés sikertelen lesz, ha a panorámakép teljes látószöge és az AE/AF rögzített szöge nagyban eltérnek a fényerő, a színek és a fókusz szempontjából. Ilyenkor változtasson a rögzített AE/AF értékeken, és készítsen új felvételt.

- A panorámapásztázás nem alkalmas felvételkészítésre a következő körülmények esetén:

- Mozgó témák

- Ha a téma túl közel van a fényképezőgéphez

- Alacsony kontrasztú tárgyat tartalmazó képek esetén, mint az ég, egy homokos tengerpart, vagy egy gyep

- Állandóan változó képek, például hullámok vagy vízesések esetén

- A következő helyzetekben nem készíthető panorámakép:

- A fényképezőgép pásztázása túl gyors vagy túl lassú.

- Ha túlságosan bemozdul a fényképezőgép.

- A kiválasztott felvételi üzemmód függvényében előfordulhat, hogy egyes funkciókat vagy MENU-elemeket nem lehet beállítani. A részleteket lásd: „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók” [Részletek] és „Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek”. [Részletek]

Kapcsolódó témakörök
Panorámaképek megjelenítése görgetéssel
Állókép méret / Panorámakép mérete
Vissza a tetejére