Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Modifica delle impostazioni > Impostazioni principali > Modo dimostraz.

## Modo dimostraz.

È possibile impostare se usare una dimostrazione dell’Otturatore sorriso o dei filmati in formato AVCHD. Se non è necessario guardare una dimostrazione, impostare [Spento].

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni principali) [Modo dimostraz.] modalità desiderata [OK]

| Modo dimo. 1 | Viene eseguita una dimostrazione delle funzioni di ripresa.
| Modo dimo. 2 | Avvia automaticamente la dimostrazione dell’Otturatore sorriso quando non viene eseguita alcuna operazione per 15 secondi.
| Modo dimo. 3 | Se nessuna operazione viene eseguita per un certo periodo di tempo mentre la fotocamera è collegata ad un televisore HD, una dimostrazione dei filmati nella riproduzione di visione nel formato AVCHD sarà eseguita automaticamente.
| Spento | Non esegue una dimostrazione.

Note

- Premendo il pulsante di scatto durante la dimostrazione dell’Otturatore sorriso si fa funzionare l’otturatore, ma nessuna immagine viene registrata.

- Durante una dimostrazione, se il numero di immagini salvate nella memoria interna aumenta, la fotocamera potrebbe cancellare automaticamente le immagini. Si consiglia di creare una copia di backup delle immagini sulla memoria interna prima di avviare una dimostrazione.

- Filmato nel formato AVCHD come indicato di seguito:

DSC-TX10: filmati nel formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: registrati con [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 50i/50p] o [AVCHD 60i/60p]. [Dettagli]
Torna all’inizio