Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione della modalità REG > i-Panorama in movimento

## i-Panorama in movimento

Consente di creare un’immagine panoramica da immagini composite. La fotocamera rileva inoltre automaticamente i volti delle persone o i soggetti in movimento.

1. Impostare la modalità di ripresa.

#### DSC-TX10

1. (Modo REG) (Scena di ripresa panorama) (i-Panorama in movimento)

#### DSC-TX100 / TX100V

1. (Modo REG) (i-Panorama in movimento)

Eseguire le seguenti operazioni dopo il punto 2.

1. Allineare la fotocamera con l’estremità del soggetto da riprendere e premere completamente il pulsante di scatto.

- Prima della ripresa viene visualizzata una parte (A) nera traslucida. Tale parte non verrà registrata.

- Toccare (B) per modificare la direzione di ripresa.

1. Eseguire la panoramica fino alla fine della guida (C), seguendo l’indicazione della freccia sullo schermo.

Ripresa di immagini panoramiche ad alta risoluzione
Se si imposta [Dimens. imm. panorama] su (Alta risoluzione), è possibile riprendere un’immagine panoramica da 43 megapixel (10480×4096).

1. Tenere la fotocamera in verticale.

1. Toccare / sullo schermo LCD per selezionare la direzione di ripresa.

1. Eseguire una panoramica con la fotocamera per effettuare la ripresa.

Suggerimenti per la ripresa di un’immagine panoramica
Eseguire una panoramica ad arco, procedendo a velocità costante nella direzione indicata sullo schermo. I soggetti immobili sono più adatti dei soggetti in movimento per le riprese panoramiche.
Raggio più corto possibile.
Direzione verticale
Direzione orizzontale

- Per prima cosa, premere il pulsante di scatto a metà per bloccare la messa a fuoco e l’esposizione. Premere quindi a fondo il pulsante di scatto ed eseguire la panoramica o l’inclinazione della fotocamera.

- Se una sezione con forme o scene molto varie è concentrata lungo un bordo dello schermo, la composizione dell’immagine potrebbe non riuscire. In tal caso, regolare la composizione dell’inquadratura in modo che la sezione sia al centro dell’immagine, quindi ripetere la ripresa.

Note

- Se la panoramica sull’intero soggetto non viene eseguita entro il tempo stabilito, viene creata un’area grigia nell’immagine composta. Se ciò accade, spostare la fotocamera più velocemente per registrare un’immagine panoramica completa.

- Poiché diverse immagini vengono unite insieme, la parte di unione non sarà registrata in modo uniforme.

- In condizioni di illuminazione ridotta, le immagini panoramiche potrebbero risultare sfocate oppure la ripresa potrebbe non riuscire.

- Con le luci che tremolano, come le luci a fluorescenza, la luminosità o i colori delle immagini combinate potrebbero non essere uniformi.

- Quando l’intero angolo della ripresa panoramica e l’angolo AE/AF bloccato sono molto diversi in luminosità, colore e messa a fuoco, la ripresa non riuscirà. In tal caso, modificare l’angolo di blocco AE/AF e ripetere la ripresa.

- Panorama in movimento non è adatto alle seguenti situazioni:

- Soggetti in movimento

- Soggetti troppo vicini alla fotocamera

- Immagini a basso contrasto, come il cielo, una spiaggia sabbiosa o un prato

- Immagini con cambiamenti costanti, come onde o cascate

- Non è possibile creare immagini panoramiche nelle situazioni riportate di seguito:

- La panoramica viene eseguita troppo rapidamente o troppo lentamente.

- La vibrazione della fotocamera è eccessiva.

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune funzioni o le voci di MENU. Per i dettagli, vedere “Funzioni non disponibili in alcune modalità REG” [Dettagli] e “Voci di MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

Argomenti correlati
Scorrimento delle immagini panoramiche per la visualizzazione
Dim. fermo imm. / Dimens. imm. panorama
Torna all’inizio