Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Ripresa di filmati > Ripresa di fermi immagine durante la registrazione di un filmato (Dual Rec)

## Ripresa di fermi immagine durante la registrazione di un filmato (Dual Rec)

È possibile riprendere i fermi immagine durante la registrazione di un filmato. La fotocamera continua a registrare il filmato anche mentre si riprendono i fermi immagine.

#### DSC-TX10

È possibile riprendere fino a 10 fermi immagine durante la registrazione di un filmato.

1. Premere il tasto MOVIE (Filmato) per avviare la registrazione di un filmato.

1. Premere il pulsante di scatto.

Viene registrato un fermo immagine.

- Il numero di fermi immagine registrabili (A) viene visualizzato sullo schermo quando si preme parzialmente il pulsante di scatto.

1. Premere di nuovo il tasto MOVIE per interrompere la registrazione del filmato.

Dopo la registrazione dei filmati, vengono visualizzati i fermi immagine registrati nelle cornici.

#### DSC-TX100 / TX100V

1. Toccare (Tasto filmato) sullo schermo per avviare la registrazione di un filmato.

1. Premere il pulsante di scatto.

Viene registrato un fermo immagine.

1. Premere di nuovo (Tasto filmato) per interrompere la registrazione.

Note

- Quando la qualità del filmato è impostata su [AVC HD 28M (PS)], non è possibile utilizzare la funzione Dual Rec. (DSC-TX100 / TX100V)

- Il flash non è disponibile per la ripresa di fermi immagini durante la registrazione di un filmato.

- La dimensione dei fermi immagine corrisponde a [16:9 (3M)] e non può essere modificata. Se la dimensione del filmato è impostata su [MP4 3M], la dimensione dei fermi immagine corrisponde a [4:3 (2M)] e non può essere modificata.

- Quando la funzione Otturatore sorriso è impostata su [Acceso], l’otturatore viene rilasciato automaticamente ogni volta che la fotocamera rileva un viso sorridente.

- Se la capacità della scheda di memoria è insufficiente o se sono state riprese 10 immagini, sullo schermo viene visualizzato . Questa icona indica che non possono essere ripresi altri fermi immagine.

Torna all’inizio