Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione della modalità REG > Modo REG

## Modo REG

È possibile selezionare il modo di ripresa in base alla condizione e all’obiettivo.

1. Impostare la modalità di ripresa.

1. Toccare (Modo REG) modalità desiderata

| (Intelligente autom.) | Consente di effettuare la ripresa regolando automaticamente le impostazioni. [Dettagli]
| (Autom. superiore) | Consente di riprendere i fermi immagine con qualità superiore rispetto al modo Intelligente autom. [Dettagli]
| (Scena di ripresa panorama) (DSC-TX10) | Consente di creare un’immagine panoramica da immagini composite. [Dettagli]
| (i-Panorama in movimento) (DSC-TX100 / TX100V)
| (i-Panorama in mov. sott’acqua) (DSC-TX10) | Consente di riprendere immagini panoramiche sott’acqua. [Dettagli]
| (Scena di ripresa film.) | Consente di registrare filmati. [Dettagli]
| (Programm. automatica) | Consente di effettuare la ripresa regolando automaticamente l’esposizione (sia la velocità dell’otturatore sia il valore di apertura). [Dettagli] È inoltre possibile selezionare diverse impostazioni utilizzando il menu.
| (Sfocatura sfondo) | Consente di riprendere un’immagine con la sfocatura dello sfondo e di definire il soggetto. [Dettagli]
| (Selezione scena) | Consente di effettuare la ripresa con le impostazioni preselezionate in base alla scena. [Dettagli]
| (Ripresa 3D) | Consente di riprendere le immagini 3D componendo le immagini. [Dettagli]

Torna all’inizio