Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso con il computer > Creazione di un disco di filmati > Creazione di dischi AVCHD

## Creazione di dischi AVCHD

Un disco AVCHD con la qualità di immagine HD può essere creato dai filmati nel formato AVCHD importati su un PC usando il software “PMB” in dotazione.

1. Accendere il PC ed inserire un disco inutilizzato nel drive per DVD.

1. Avviare “PMB”.

1. Selezionare un filmato in formato AVCHD da scrivere sul disco.

1. Fare clic su (Crea dischi), quindi selezionare [Crea dischi AVCHD (HD)].

1. Creare il disco seguendo le istruzioni su schermo.

Riproduzione di un disco AVCHD su un PC
I dischi AVCHD possono essere riprodotti su un PC usando “Player for AVC HD” installato insieme a “PMB”. Per avviare il software, fare clic su [start] [Tutti i programmi] [PMB] [PMB Launcher] [Visualizza] [Player for AVCHD].
Per le operazioni dettagliate, vedere la Guida per “Player for AVC HD”.

- Le immagini potrebbero non essere riprodotte facilmente a seconda dell’ambiente del PC.

Note

- Assicurarsi che “PMB” sia già stato installato. [Dettagli]

- Non è possibile registrare le seguenti immagini su un disco AVCHD:

- Fermi immagine

- Filmati MP4

- Filmati registrati con qualità [AVC HD 28M (PS)] o [AVC HD 24M (FX)]

- La creazione del disco potrebbe impiegare del tempo.

- Filmato nel formato AVCHD come indicato di seguito:

DSC-TX10: filmati nel formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: registrati con [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 50i/50p] o [AVCHD 60i/60p]. [Dettagli]
Torna all’inizio