Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > Identificazione scena

## Identificazione scena

Modalità avanzata
La fotocamera rileva automaticamente le condizioni di ripresa e quindi scatta la fotografia. Se viene rilevato un movimento, la sensibilità ISO viene aumentata secondo il movimento per ridurre la sfocatura del soggetto. Se la fotocamera è impostata sul modo Intelligente autom., è possibile selezionare il modo [Avanzato] in cui la fotocamera riprende automaticamente due immagini.
In Identificazione scena, la posizione di un’icona visualizzata sullo schermo è diversa a seconda se la fotocamera riconosce una scena o una condizione. Se la fotocamera riconosce una scena, le icone e le guide come (Ritratto), (Bambino), (Ritr. crepusc.), (Crepuscolo), (Ritratto in controluce), (Controluce), (Panorama), (Macro), (Messa fuoco ravvicinata), (Riflettore) o (Luce bassa) sono visualizzate sulla prima riga. Se la fotocamera riconosce una condizione, le icone come (Treppiede) o (Movimento) sono visualizzate sulla seconda riga. La fotocamera può riconoscere sia la scena sia la condizione o solo uno di questi fattori.

1. (Modo REG) (Intelligente autom.)

1. MENU (Identificazione scena) modalità desiderata

| (Autom.) | Quando la fotocamera identifica la scena, passa alle impostazioni ottimali e riprende l’immagine.
| (Avanzato) | Quando la fotocamera identifica la scena, passa alle impostazioni ottimali. Quando la fotocamera identifica (Crepuscolo), (Ritr. crepusc.), (Controluce) o (Ritratto in controluce), passa automaticamente all’impostazione e riprende un’altra immagine. Quando si riprendono 2 immagini consecutivamente, il simbolo + sull’icona diventa verde. Quando si riprendono due fotogrammi, le due immagini vengono visualizzate affiancate subito dopo la ripresa. Se è visualizzato [Riduz. occhi chiusi], vengono riprese automaticamente due immagini e viene selezionata automaticamente l’immagine con gli occhi aperti. [Dettagli]

Note

- La funzione Identificazione scena non è operativa quando si riprendono le immagini utilizzando lo zoom digitale.

- (Ritratto), (Ritr. crepusc.) o (Ritratto in controluce) non sono riconosciuti nel modo Messa a fuoco con inseguim.

- Le impostazioni del flash disponibili sono [Autom.] e [Spento].

- Queste scene potrebbero non essere identificate a seconda della situazione.

- Quando si utilizza (Treppiede) e (Crepuscolo) al contempo, a volte non è possibile riconoscere in un ambiente in cui le vibrazioni vengono trasferite alla fotocamera anche se è fissata su un treppiede.

- A volte, quando una scene viene riconosciuta come (Treppiede) e, al contempo, (Crepuscolo) l’otturatore è lento. Tenere la fotocamera ferma durante la ripresa.

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune voci di MENU. Per i dettagli, vedere “Voci di MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

### Modalità avanzata

Nella modalità [Avanzato], la fotocamera riprende due immagini consecutivamente variando le impostazioni come indicato di seguito quando identifica le scene (Crepuscolo), (Ritr. crepusc.), (Controluce) o (Ritratto in controluce) che tendono alla sfocatura. È possibile selezionare l’immagine desiderata tra le due immagini riprese.

| Prima immagine* | Seconda immagine
| Consente la ripresa con la sincronizzazione lenta | Consente la ripresa con la sensibilità aumentata e le vibrazioni ridotte
| Consente la ripresa con la sincronizzazione lenta e il viso su cui lampeggia il flash come guida | Consente la ripresa con la sensibilità aumentata, il viso come guida e le vibrazioni ridotte
| Consente la ripresa con la sincronizzazione lenta | Consente la ripresa con una velocità dell’otturatore ancora più bassa senza aumentare la sensibilità.
| Consente la ripresa con il flash | Consente la ripresa con la luminosità e il contrasto dello sfondo regolati
| Consente la ripresa con il viso su cui lampeggia il flash come guida | Consente la ripresa con la luminosità e il contrasto del viso e dello sfondo regolati

* Quando [Flash] è impostato su [Autom.].
Funzione di riduzione degli occhi chiusi
Con l’impostazione [Avanzato], la fotocamere riprende in automatico due immagini consecutivamente* nel momento in cui riconosce (Ritratto) o (Bambino). La fotocamera selezionerà, visualizzerà e registrerà automaticamente l’immagine in cui gli occhi non sono chiusi. Se gli occhi sono chiusi in entrambe le immagini, viene visualizzato il messaggio “Occhi chiusi rilevati”.
* tranne durante l’effetto stroboscopico del flash o se la velocità dell’otturatore è ridotta.
Torna all’inizio