Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Risoluzione dei problemi > Risoluzione dei problemi > Batteria e alimentazione

## Batteria e alimentazione

Non è possibile inserire la batteria nella fotocamera.

- Accertarsi che la direzione di inserimento della batteria sia corretta e inserirla fino al blocco della leva di espulsione della batteria.

Non è possibile accendere la fotocamera.

- Dopo aver inserito la batteria nella fotocamera, potrebbe essere necessario qualche istante per l’accensione della fotocamera.

- Accertarsi che la batteria sia inserita correttamente.

- La batteria è scarica. Caricare la batteria.

- I terminali della batteria sono sporchi. Pulire con delicatezza utilizzando un panno morbido.

- Controllare che la batteria sia di tipo NP-BN1.

La fotocamera si spegne improvvisamente.

- A seconda della fotocamera e della temperatura della batteria, l’alimentazione potrebbe essere automaticamente disattivata per proteggere la fotocamera. In questo caso, sullo schermo viene visualizzato un messaggio prima che la fotocamera si spenga.

- Se non si utilizza la fotocamera per un certo periodo di tempo mentre è accesa e [Risparmio energia] è impostato su [Standard] o [Resistenza], la fotocamera viene spenta automaticamente per evitare il consumo della batteria. Riaccendere la fotocamera.

- Se non si utilizza la fotocamera per un certo periodo di tempo mentre è accesa e [Risparmio energia] è impostato su [Spento] o la fotocamera è collegata all’alimentatore CA come fonte di alimentazione, lo schermo si oscura automaticamente per prevenirne la bruciatura. Toccare nuovamente lo schermo per visualizzarlo. (DSC-TX100 / TX100V)

L’indicatore di carica rimanente non è corretto.

- Il problema è causato dall’uso della fotocamera in un luogo molto caldo o freddo.

- Si rileva una differenza tra l’indicatore di carica rimanente e la carica effettiva rimanente della batteria. Scaricare completamente la batteria, quindi caricarla per correggere l’indicazione. L’indicatore di carica rimanente potrebbe non essere corretto in alcune circostanze.

- La capacità della batteria diminuisce con il passare del tempo e con l’uso ripetuto. Se la diminuzione del tempo che intercorre tra le operazioni di ricarica diventa significativo, è probabile che sia necessario sostituire la batteria.

La spia Alimentazione/carica lampeggia durante la ricarica della batteria.

- Controllare che la batteria sia di tipo NP-BN1.

- La spia Alimentazione/carica sulla fotocamera lampeggia raramente quando si utilizza una batteria che non è stata utilizzata per molto tempo. In tal caso, rimuovere la batteria dalla fotocamera e reinserirla.

- Per i dettagli, vedere “Batteria” [Dettagli].

La batteria non viene caricata nemmeno dopo lo spegnimento della spia Alimentazione/carica e il termine dell’operazione.

- Questo fenomeno è dovuto alla ricarica della batteria in un luogo molto caldo o freddo. Caricare la batteria entro il campo appropriato di temperatura per la carica da 10°C a 30°C.

Torna all’inizio