Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle funzioni 3D > Visione delle immagini 3D > Visione delle immagini 3D su un televisore 3D

## Visione delle immagini 3D su un televisore 3D

È possibile guardare le immagini 3D registrate sulla fotocamera nel formato 3D collegando la fotocamera ad un televisore 3D usando un cavo HDMI (in vendita separatamente).
Consultare anche le istruzioni per l’uso in dotazione con il televisore.

1. Spegnere sia la fotocamera che il televisore.

1. Collegare la fotocamera al televisore usando un cavo HDMI (in vendita separatamente).

#### DSC-TX10

#### DSC-TX100 / TX100V

A: Presa HDMI
B: Cavo HDMI

1. Accendere il televisore e impostare l’ingresso.

1. Premere il tasto (Riproduzione) per accendere la fotocamera.

1. Toccare / per selezionare le immagini riprese nel modo (Ripresa 3D).

1. Toccare (Visione 3D).

1. Toccare [OK].

Le immagini riprese con la fotocamera vengono visualizzate sul televisore.

1. Toccare / per selezionare le immagini e selezionare il modo desiderato.

Riprod. a scorr. imm. panorama. | Riproduce facendo scorrere le immagini riprese nel modo di Panorama in movimento 3D. Toccare la riproduzione/sospensione e / per scorrere le immagini. Durante la riproduzione di un’immagine 3D ripresa nella dimensione di immagine [16:9], la riproduzione a scorrimento non è disponibile.
Riproduzione continua | Riproduce continuamente solo le immagini 3D. Toccare / per passare all’immagine precedente o successiva.
Uscire da Visione 3D | Termina la riproduzione 3D.

- È possibile cambiare la scala di zoom con la levetta W/T (Zoom).

Note

- Quando si seleziona il modo (Visione 3D) vengono visualizzate solo le immagini 3D.

- Se si riproduce un’immagine ripresa nel modo [Panorama in movimento 3D] con la direzione di ripresa impostata su alto o basso, l’immagine viene riprodotta orizzontalmente sul televisore.

- Non collegare la fotocamera e l’apparecchio da collegare usando i terminali di uscita. Quando la fotocamera e l’apparecchio sono collegati usando i terminali di uscita, non vengono prodotti il video e l’audio. Un collegamento simile può anche causare problemi alla fotocamera e/o all’apparecchio collegato.

- Questa funzione potrebbe non funzionare correttamente con alcuni televisori. Per esempio, si potrebbe non essere in grado di guardare un video sul televisore, emettere nel modo 3D o sentire l’audio dal televisore.

- Usare un cavo HDMI con il logo HDMI.

- Quando si collega la fotocamera ad un televisore, usare un cavo HDMI che può essere collegato alla minipresa sul lato della fotocamera e alla presa del televisore.

- La registrazione potrebbe interrompersi automaticamente per proteggere la fotocamera dopo un periodo di tempo quando si riprendono i filmati nella condizione in cui la fotocamera e il televisore sono collegati da un cavo HDMI (in vendita separatamente).

Argomenti correlati
Visione 3D
Torna all’inizio