Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > Bil. bianco

## Bil. bianco

Per acquisire il colore bianco di base nella modalità Imp. s/press.
Consente di regolare i toni del colore in base alle condizioni di luce circostanti. Utilizzare questa funzione se il colore dell’immagine appare innaturale.

1. MENU (Bil. bianco)

A seconda del modo REG, viene impostato utilizzando i tasti visualizzati sul lato sinistro dello schermo.

1. Modalità desiderata [OK].

| (Autom.) | Consente di regolare automaticamente il bilanciamento del bianco in modo che i colori appaiano naturali.
| (Luce giorno) | Consente di effettuare la regolazione per le condizioni all’aperto in una giornata di sole, le visioni serali, le scene notturne, le insegne al neon, i fuochi d’artificio, ecc.
| (Nuvoloso) | Consente di effettuare la regolazione per un cielo nuvoloso o un luogo ombreggiato.
| (Bil. bianco a fluorescenza 1) (Bil. bianco a fluorescenza 2) (Bil. bianco a fluorescenza 3) | [Bil. bianco a fluorescenza 1]: consente di effettuare la regolazione per le luci a fluorescenza bianche. [Bil. bianco a fluorescenza 2]: consente di effettuare la regolazione per le luci a fluorescenza bianche naturali. [Bil. bianco a fluorescenza 3]: consente di effettuare la regolazione per le luci a fluorescenza bianche diurne.
| (Incandescente) | Consente di effettuare la regolazione in presenza di luci a incandescenza o di luci intense, ad esempio in uno studio fotografico.
| (Flash) | Consente di effettuare la regolazione in base alle condizioni del flash.
| (Sing. press.) | Consente di regolare il bilanciamento del bianco in base alla sorgente luminosa. Il colore bianco memorizzato nella modalità (Imp. s/press.) diventa il colore bianco di base. Utilizzare questa modalità se [Autom.] e le altre impostazioni non garantiscano colori accurati.

Effetti delle condizioni di illuminazione
Il colore visibile del soggetto è influenzato dalle condizioni di illuminazione.
I toni del colore vengono regolati automaticamente, ma è possibile regolarli manualmente utilizzando la funzione Bil. bianco.
Luce del giorno (bianco standard)
Nuvoloso (bluastro)
Fluorescente (tinto di verde)
Incandescente (rossastro)
Note

- In presenza di luci a fluorescenza tremolanti, la funzione di bilanciamento del bianco potrebbe non funzionare correttamente anche se si seleziona [Bil. bianco a fluorescenza 1], [Bil. bianco a fluorescenza 2] o [Bil. bianco a fluorescenza 3].

- Durante la ripresa con il flash in una modalità diversa da [Flash], [Bil. bianco] viene impostato su [Autom.].

- Quando la modalità del flash è [Attivato] o [Sincr. lenta], il bilanciamento del bianco può essere impostato soltanto su [Autom.], [Flash] o [Sing. press.].

- A seconda della modalità REG selezionata, potrebbe non essere possibile impostare alcune voci di MENU. Per i dettagli, vedere “Voci di MENU non disponibili in alcune modalità REG”. [Dettagli]

### Per acquisire il colore bianco di base nella modalità Imp. s/press.

1. Inquadrare un oggetto bianco, ad esempio un foglio di carta, in modo che occupi l’intero schermo, mantenendo le stesse condizioni di luce che vi saranno durante la ripresa del soggetto.

1. MENU (Bil. bianco) [Sing. press.]

1. Toccare (Imp. s/press.) [OK]

Lo schermo diventa momentaneamente nero; una volta regolato il bilanciamento del bianco e dopo la memorizzazione dello stesso, viene visualizzata di nuovo la schermata di registrazione.
Note

- Se l’indicatore lampeggia durante la ripresa, significa che il bilanciamento del bianco non è impostato o non può essere impostato. Utilizzare il bilanciamento del bianco automatico.

- Non scuotere e non colpire la fotocamera mentre è in corso [Imp. s/press.].

- Se la modalità del flash è impostata su [Attivato] o [Sincr. lenta], il bilanciamento del bianco viene regolato in base alla condizione di attivazione del flash.

Torna all’inizio