Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso con il computer > Creazione di un disco di filmati > Creazione dei dischi con qualità di immagine a definizione standard (STD)

## Creazione dei dischi con qualità di immagine a definizione standard (STD)

I dischi DVD con qualità di immagine a definizione standard (STD) possono essere creati usando il software “PMB” in dotazione e selezionando un filmato in formato AVCHD importato sul PC.

1. Accendere il PC ed inserire un disco inutilizzato nel drive per DVD.

- Se un software diverso da “PMB” si avvia automaticamente, uscire da quel software.

1. Avviare “PMB”.

1. Selezionare il filmato AVCHD da scrivere sul disco.

1. Fare clic su (Crea dischi), quindi selezionare [Crea dischi DVD-Video (STD)].

1. Creare il disco seguendo le istruzioni su schermo.

Note

- Assicurarsi che “PMB” sia già stato installato. [Dettagli]

- I dischi non possono essere creati per i filmati MP4.

- La creazione dei dischi potrebbe impiegare del tempo a causa della conversione del filmato nel formato AVCHD alla qualità di immagine a definizione standard (STD).

- Il PC deve essere collegato a Internet la prima volta che si crea un disco DVD-Video.

- Filmato nel formato AVCHD come indicato di seguito:

DSC-TX10: filmati nel formato AVCHD
DSC-TX100 / TX100V: registrati con [Formato del filmato] impostato su [AVCHD 50i/50p] o [AVCHD 60i/60p]. [Dettagli]
Torna all’inizio