Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Risoluzione dei problemi > Risoluzione dei problemi > GPS (solo DSC-TX100V)

## GPS (solo DSC-TX100V)

La fotocamera non sta ricevendo un segnale GPS.

- Impostare [Impostaz. GPS] su [Acceso]. [Dettagli]

- La fotocamera potrebbe non essere in grado di ricevere i segnali radio dai satelliti GPS a causa di ostruzioni.

- Per fare correttamente la triangolazione delle informazioni sulla posizione, portare la fotocamera in un’area aperta e riaccendere la fotocamera.

Errore eccessivo nelle informazioni sulla posizione.

- Il margine di errore può essere fino a diverse centinaia di metri a seconda degli edifici circostanti, della forza del segnale GPS, ecc.

Ci vuole del tempo a fare la triangolazione anche se si esamina [Dati assistente GPS].

- [Impost. data & ora] non è impostato o l’ora impostata è cambiata molto. Impostare correttamente la data e l’ora. [Dettagli]

- Il termine di validità dei dati di assistenza è scaduto. Aggiornare [Dati assistente GPS]. [Dettagli]

- Poiché le posizioni dei satelliti GPS variano costantemente, potrebbe volerci più tempo per determinare la posizione o il ricevitore potrebbe non essere affatto in grado di determinare la posizione, a seconda della posizione e dell’ora in cui si usa la fotocamera.

- “GPS” è un sistema per determinare la posizione geografica facendo la triangolazione dei segnali radio dai satelliti GPS. Evitare di usare la fotocamera in posti in cui i segnali radio sono bloccati o riflessi, come un posto ombroso circondato da edifici o alberi, ecc. Usare la fotocamera in ambienti a cielo aperto.

Le informazioni sulla posizione o sulla direzione non vengono registrate.

- La direzione di ripresa non viene registrata quando si riprendono i filmati.

- Usare “PMB” per importare i filmati con le informazioni sulla posizione GPS sul computer.

Errore eccessivo nelle informazioni sulla bussola

- Non mettere la fotocamera troppo vicino ad una sorgente magnetica o ad un metallo.

Torna all’inizio