Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Risoluzione dei problemi > Risoluzione dei problemi > Ripresa di fermi immagine e filmati

## Ripresa di fermi immagine e filmati

Non è possibile registrare le immagini.

- Le immagini vengono registrate sulla memoria interna anche quando è inserita una scheda di memoria nella fotocamera; assicurarsi che la scheda di memoria sia inserita a fondo nella fotocamera.

- Controllare la capacità libera della memoria interna o della scheda di memoria. Se la capacità è esaurita, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Eliminare le immagini non necessarie. [Dettagli]

- Cambiare la scheda di memoria.

- Non è possibile registrare le immagini durante la ricarica del flash.

- Durante la registrazione dei filmati, è consigliabile utilizzare le schede di memoria riportate di seguito:

- “Memory Stick PRO Duo” (Mark2), “Memory Stick PRO-HG Duo”

- Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC o scheda di memoria SDXC (Classe 4 o superiore)

- Impostare [Modo dimostraz.] su [Spento]. [Dettagli]

La funzione Otturatore sorriso non è utilizzabile.

- Non viene ripresa alcuna immagine se non viene rilevato un viso sorridente. [Dettagli]

- Impostare [Modo dimostraz.] su [Spento]. [Dettagli]

La funzione antisfocatura non è utilizzabile.

- La funzione antisfocatura potrebbe non funzionare correttamente durante la ripresa di scene notturne.

- Riprendere dopo aver premuto parzialmente il pulsante di scatto.

La registrazione richiede molto tempo.

- Quando la velocità dell’otturatore diminuisce oltre una certa velocità, per esempio durante la ripresa di immagini in ambienti bui, la fotocamera riduce automaticamente i disturbi nell’immagine. Questa funzione è detta NR (Noise Reduction) e impone tempi di ripresa superiori.

L’immagine è sfocata.

- Il soggetto è troppo vicino. Durante la ripresa, accertarsi di posizionare l’obiettivo a una distanza dal soggetto superiore rispetto alla distanza minima di ripresa nella seguente situazione:

- In modalità Intelligente autom., modalità Autom. superiore e Modo facile: circa 1 cm (W) / 50 cm (T) (dall’obiettivo)

- In altre modalità di ripresa: da circa 8 cm a 50 cm (W).

- Durante la ripresa di fermi immagine è selezionata la modalità (Crepuscolo), (Panorama) o (Fuochi artif.) in Selezione scena.

Lo zoom non funziona.

- Non è possibile utilizzare lo zoom ottico quando:

- Si effettua la ripresa nel modo i-Panorama in mov. sott’acqua

- Ripresa nel modo Panorama in movimento 3D

- Ripresa nel modo Ang. multiplo in movimento

- Ripresa nel modo i-Panorama in mov. sott’acqua (DSC-TX10)

- A seconda delle dimensioni dell’immagine, potrebbe non essere possibile utilizzare lo zoom Smart. [Dettagli]

- Non è possibile utilizzare lo zoom digitale quando:

- Nel modo Autom. superiore

- Nel modo Sfocatura sfondo

- È selezionata la modalità (Correz. di controluce HDR) in Selezione scena

- Ripresa nella modalità 3D

- È in uso Otturatore sorriso.

- Quando [Autoscatto] è impostato su [Autoritratto una persona] o [Autoritratto due persone].

Non è possibile selezionare la funzione Rilevamento visi.

- È possibile selezionare Rilevamento visi solo quando la modalità di messa a fuoco è impostata su [Multi AF] e la modalità di misurazione esposimetrica è impostata su [Multipla].

- Non è possibile selezionare Rilevamento visi se è attivata la modalità di messa a fuoco ravvicinata.

Il flash non funziona.

- Non è possibile utilizzare il flash quando:

- La ripresa avviene nel modo Sfocatura sfondo

- È selezionata la modalità Raffica. [Dettagli]

- È selezionata la modalità (Riduz. sfocatura per movim.), (Crepuscolo), (Crepuscolo senza treppiede), (Alta sensibilità) o (Fuochi artif.) in Selezione scena.

- Si effettua la ripresa nel modo i-Panorama in mov. sott’acqua.

- Ripresa nella modalità 3D

- Ripresa nel modo i-Panorama in mov. sott’acqua (DSC-TX10)

- Ripresa in Modo filmato.

- Impostare il flash su [Attivato] quando la modalità di Selezione scena è impostata su (Panorama), (Correz. di controluce HDR), (Cibi), (Animali), (Spiaggia), (Neve), (Sott’acqua) (DSC-TX10) o (Ott. alta vel.). [Dettagli]

Nelle immagini riprese utilizzando il flash appaiono delle macchie circolari bianche sfocate.

- Le particelle, come ad esempio polvere, polline, foschia, oggetti che si muovono sott’acqua, ecc., (DSC-TX10), nell’aria hanno riflesso la luce del flash e sono apparse nell’immagine. Non si tratta di un problema di funzionamento. [Dettagli]

La funzione di ripresa ravvicinata (Macro/Focus On) non è utilizzabile.

- È selezionata la modalità (Panorama), (Crepuscolo) o (Fuochi artif.) in Selezione scena.

- Se è selezionata la modalità di messa a fuoco ravvicinata, la distanza di ripresa è compresa tra 1 e 20 cm circa.

- [Macro] viene impostato su [Autom.] nelle situazioni riportate di seguito:

- Si effettua la ripresa nel modo i-Panorama in mov. sott’acqua

- Ripresa nella modalità 3D

- Ripresa nel modo Panorama in movimento 3D

- Ripresa nel modo Ang. multiplo in movimento

- Ripresa nel modo i-Panorama in mov. sott’acqua (DSC-TX10)

- Quando la funzione Otturatore sorriso è attivata.

- Nella modalità Modo facile

- Quando [Autoscatto] è impostato su [Autoritratto una persona] o [Autoritratto due persone].

Non è possibile disattivare la ripresa Macro.

- Non è prevista alcuna funzione per la disattivazione forzata della ripresa macro. Nel modo [Autom.], è anche possibile riprendere un soggetto lontano.

La data e l’ora non sono visualizzate sullo schermo.

- Durante la ripresa, la data e l’ora non sono visualizzate. Vengono visualizzate solo durante la riproduzione.

Il valore F e la velocità dell’otturatore lampeggiano quando si tiene premuto parzialmente il pulsante di scatto.

- L’esposizione non è corretta. Correggere l’esposizione. [Dettagli]

I colori dell’immagine non sono corretti.

- Regolare il Bil. bianco. [Dettagli]

Sull’immagine appaiono dei disturbi quando si guarda lo schermo in un luogo buio.

- La fotocamera sta cercando di aumentare la visibilità dello schermo illuminando temporaneamente l’immagine in condizioni di scarsa illuminazione. La funzione non ha effetto sull’immagine registrata.

È presente un’ombra scura sull’immagine.

- A seconda della luminosità del soggetto è possibile vedere un’ombra scura quando si cambia l’apertura. Non si tratta di un problema di funzionamento.

Gli occhi del soggetto diventano rossi.

- Impostare [Rid.occhi rossi] su [Autom.] o [Acceso]. [Dettagli]

- Se si utilizza il flash, riprendere il soggetto ad una distanza inferiore rispetto al raggio d’azione del flash.

- Illuminare l’ambiente e riprendere il soggetto.

- Ritoccare l’immagine utilizzando [Ritocco] [Correzione degli occhi rossi] nel menu di visione oppure effettuare la correzione utilizzando “PMB”. [Dettagli]

Appaiono dei punti che rimangono sullo schermo.

- Non si tratta di un problema di funzionamento. Questi punti non vengono registrati.

Non è possibile riprendere le immagini in successione.

- Quando la funzione Otturatore sorriso è attivata non è possibile riprendere immagini in successione.

- La memoria interna o la scheda di memoria è piena. Eliminare le immagini non necessarie. [Dettagli] [Dettagli]

- Il livello della batteria è basso. Inserire una batteria carica.

La stessa immagine viene ripresa diverse volte.

- Impostare [Impostazioni raffica] su [Singola]. [Dettagli]

- [Identificazione scena] è impostato su [Avanzato]. [Dettagli]

I pulsanti e le icone non sono più visibili.

- Toccare per far sparire tutti gli indicatori. Toccare sul lato destro dello schermo per alcuni secondi.

Torna all’inizio