Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Modifica delle impostazioni > Impostazioni Orologio > Regol. autom. area (solo DSC-TX100V)

## Regol. autom. area (solo DSC-TX100V)

Se viene rilevata una differenza di fuso orario, la fotocamera regola l’area utilizzando automaticamente GPS.

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni Orologio) [Regol. autom. area] modalità desiderata

| Acceso | Regola automaticamente l’area.
| Spento | Non regola automaticamente l’area.

Note

- [Regol. autom. area] non è valido se [Impostaz. GPS] è impostato su [Spento].

- È necessario impostare [Impost. data & ora] sulla fotocamera prima dell’uso.

- A seconda dell’area, [Regol. autom. area] potrebbe non funzionare correttamente, in tal caso impostare [Regol. autom. area] su [Spento].

Argomenti correlati
Impostaz. GPS (solo DSC-TX100V)
GPS (solo DSC-TX100V)
Torna all’inizio