Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Endre innstillinger > Opptaksinnstillinger > Videoformat

## Videoformat

Du kan stille inn den opptaksmetoden som brukes til å ta opp film.

1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Videoformat] ønsket modus

#### DSC-TX10

| AVCHD | AVCHD-filmer tas opp. Stiller inn opptaksmetoden til AVCHD, som passer for visning av videobilder uten hakking på en HD-TV. Blu-ray-disker, AVCHD-disker og DVD-videodisker kan lages med den inkluderte programvaren "PMB". Filmer kan derimot ikke opprettes fra filmer spilt inn i [AVC HD 24M (FX)] til AVCHD-disker. Lagre bildene til Blu-ray-disker.
| MP4 | MP4 (AVC)-filmer tas opp. Stiller inn opptaksmetoden til MP4, som er egnet for web-opplasting og e-postvedlegg. Ingen disker kan opprettes fra MP4-filmer, selv om du bruker den inkluderte programvaren "PMB".

#### DSC-TX100 / TX100V

| AVCHD 60i/60p / AVCHD 50i/50p | Stiller inn opptaksmetoden til [AVCHD 60i/60p] (1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (1080 50i-kompatible enheter), som passer for visning av jevne videobilder på en HD-TV. Blu-ray-disker, AVCHD-disker og DVD-videodisker kan lages med den inkluderte programvaren "PMB". Filmer som er spilt inn med Videomodus stilt inn til [AVC HD 28M (PS)] kan derimot ikke lagres til en disk uten å endre den originale kvaliteten. Konverter filmen med "PMB" og lagre den til disken. Filmer spilt inn med Videomodus innstilt til [AVC HD 24M (FX)] kan ikke lagres til en DVD-disk eller som en AVCHD-disk. Lagre dem til en Blu-ray-disk.
| MP4 | MP4 (AVC)-filmer tas opp. Stiller inn opptaksmetoden til MP4, som er egnet for web-opplasting og e-postvedlegg. Ingen disker kan opprettes fra MP4-filmer, selv om du bruker den inkluderte programvaren "PMB".

Liknende emne
AVCHD-format
Til toppen