Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Feilsøking > Feilsøking > Batteri og strøm

## Batteri og strøm

Kan ikke sette inn batteriet i kameraet.

- Pass på at batteriet peker i riktig retning, og sett det inn så batteriutkasteren låser seg.

Kan ikke slå på kameraet.

- Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.

- Forviss deg om at batteriet er satt inn riktig.

- Batteriet er utladet. Lad batteriet.

- Batterikontaktene er skitne. Tørk forsiktig bort eventuell smuss med en myk klut.

- Kontroller at batteriet er NP-BN1.

Strømmen slås plutselig av.

- Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte kameraet. I så fall vises en melding på skjermen før kameraet slås av.

- Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av en viss tid mens strømmen er på, og [Strømsparer] er stilt inn på [Standard] eller [Utholdenhet], slås kameraet automatisk av for at ikke batteriet skal brukes opp. Slå på kameraet igjen.

- Hvis du ikke betjener kameraet for en viss tidsperiode mens strømmen er på og [Strømsparer] er stilt inn til [Av] eller kameraet er koblet til vekselstrømadapteren for å forsyne strømmen, blir skjermen automatisk mørk for å forhindre skjermbrenning. Berør skjermen igjen for å vise skjermbildet. (DSC-TX100 / TX100V)

Batterinivåindikatoren viser feil.

- Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.

- Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende batteriladningen. Lad ut batteriet helt én gang, og lad det så opp igjen for å korrigere indikatoren. Indikatoren for gjenværende ladning vises kanskje ikke riktig i enkelte forhold.

- Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt.

Strøm-/ladelampen på kameraet blinker under lading av batteriet.

- Kontroller at batteriet er NP-BN1.

- Strøm-/ladelampen på kameraet blinker uregelmessig hvis du bruker et batteri som ikke har vært ladet på lenge. I slike tilfeller, må du fjerne batteriet fra kameraet og sette det inn igjen.

- For nærmere informasjon, se "Batteri" [Detaljer].

Batteriet er ikke ladet opp selv etter at strøm-/ladelampen er slukket og ladingen er ferdig.

- Dette skjer når du lader batteriet på ekstremt varme eller kalde steder. Du må lade batteriet i riktig ladetemperatur mellom 10 til 30°C.

Til toppen