Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Fokus

## Fokus

Fokusere på motiver nær kanten av skjermen
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.
AF står for "Auto Focus", en funksjon som justerer fokus automatisk.
Den valgte AF-avstandssøkerrammen vises på skjermen.

1. MENU (Fokus) ønsket modus

Avhengig av opptaksmodusen, stilles dette inn med knapper som vises på venstre side av skjermen.

| (Multi-AF) | Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen. Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt det området som er i fokus. Når ansiktsgjenkjenningsfunksjonen er aktiv, prioriterer AF ansikter. Når scenevalg er stilt inn på modusen (Under vann), er fokuseringsmetoden justert til undervannsfotografering. Når du fokuserer ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, vises en stor ramme i grønt (DSC-TX10).
| (Senter-AF) | Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen. Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som du vil ha det.
| (Punkt-AF) | Fokuserer automatisk på et ekstremt lite motiv eller et smalt område. Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som du vil ha det. Hold kameraet støtt, så ikke AF-avstandssøkerrammen rettes mot noe annet enn motivet.

Merknader

- Når du bruker [Digital zoom] eller [AF-lys], vil AF-avstandssøkerrammen deaktiveres og vises med en stiplet linje. I så fall forsøker kameraet å fokusere på gjenstandene i sentrum av skjermen.

- Når fokusmodus er stilt inn på noe annet enn [Multi-AF], kan du ikke bruke ansiktsgjenkjenningsfunksjonen.

- Hvis Følgefokus er aktivert, fokuserer kameraet med prioritering på motivet som skal følges.

- Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Raskt velge motivet som skal prioriteres
Berøring av skjermen viser en ramme, og når du trykker lukkerknappen halvveis ned kommer rammen inn i fokus. Berør for å oppheve fokuset.

### Fokusere på motiver nær kanten av skjermen

Hvis motivet ikke er i fokus, må du gjøre som følger:

1. Komponer bildet om igjen slik at motivet befinner seg i midten av AF-avstandssøkeren (A), og trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).

1. Når AE/AF-låseindikatoren (B) slutter å blinke og forblir tent, kan du gå tilbake til det ferdig komponerte bildet og trykke lukkerknappen helt ned.

- Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du gjenta prosedyren så ofte som nødvendig.

Liknende emne
Følgefokus
Til toppen