Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke med datamaskinen din > Opprette en disk med filmer > Opprette AVCHD-disker

## Opprette AVCHD-disker

En AVCHD-disk med HD-bildekvalitet kan opprettes fra filmer i AVCHD-visningsfil som er importert til en PC ved hjelp av den inkluderte "PMB"-programvaren.

1. Slå på strømmen til PC-en og sett inn en ubrukt disk i DVD-stasjonen.

1. Start "PMB".

1. Velg en film i AVCHD-visningsfil som skal skrives til disken.

1. Klikk på (Create Discs) og velg deretter [Create AVCHD Format Discs (HD)].

1. Opprett disken ved å følge instruksjonene på skjermen.

Spille av en AVCHD-disk på en PC
AVCHD-disker kan spilles av på en PC ved hjelp av "Player for AVC HD" som installeres sammen med "PMB". For å starte programvaren klikker du på [Start] [All Programs] [PMB] [PMB Launcher] [View] [Player for AVCHD].
Du finner nærmere informasjon om arbeidsoperasjonene i hjelpen for "Player for AVC HD".

- Avhengig av det aktuelle PC-miljøet, er det mulig at bildene ikke vil spilles av jevnt.

Merknader

- Forviss deg om at "PMB" allerede er installert. [Detaljer]

- Du kan ikke spille inn følgende bilder på en AVCHD-disk:

- Stillbilder

- MP4-filmer

- Filmer tatt opp i [AVC HD 28M (PS)]- eller [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet

- Det kan ta tid å opprette en disk.

- Film i AVCHD-visningsfil beskrives som følger:

DSC-TX10: AVCHD-formatfilmer
DSC-TX100 / TX100V: Spilt inn med [Videoformat] stilt inn til [AVCHD 50i/50p] eller [AVCHD 60i/60p]. [Detaljer]
Til toppen