Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Bildestørrelse / Panoramabildestørrelse

## Bildestørrelse / Panoramabildestørrelse

Bildestørrelse for opptak av stillbilder
3D-bildestørrelse
Bildestørrelse i Enkel modus
Bildestørrelse for opptak i Panoramafotografering/Undervanns-i Panorama. (DSC-TX10)
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler. Hvis bildet inneholder et stort antall piksler (A), blir det stort, det bruker mye minne, og det vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.

1. Bildestørrelse: 16M

4608 piksler × 3456 piksler = 15 925 248 piksler

1. Bildestørrelse: VGA

640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Få piksler (Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)

### Bildestørrelse for opptak av stillbilder

1. (Bildestørrelse) ønsket størrelse

Når knappen ikke vises på venstre side av skjermen, berør MENU for å stille inn.

| Bildestørrelse | Retningslinjer for bruk | Visning på skjermen
| (4608×3456) | For utskrifter med format på opptil A3+ | Bilder vises i 4:3-bildeforholdet.
| (3648×2736) | For utskrifter med format på opptil A3
| (2592×1944) | For utskrifter med format fra 10×15 cm opptil A4
| (640×480) | For e-postvedlegg
| (4608×2592) | For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i opptil A3-format | Bilder fyller opp hele skjermen.
| (1920×1080) | For visning på en HD-TV (High Definition-TV)

### 3D-bildestørrelse

1. MENU (Bildestørrelse) ønsket størrelse

| (4608×3456) | For utskrifter med format på opptil A3+
| (4608×2592) | For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i opptil A3-format

Merk

- Når du skriver ut stillbilder som er tatt med 16:9-bildeforholdet eller panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.

### Bildestørrelse i Enkel modus

1. MENU (Bildestørrelse) ønsket størrelse

| Stor | Tar bilder med størrelsen [16M].
| Liten | Tar bilder med størrelsen [5M].

### Bildestørrelse for opptak i Panoramafotografering/Undervanns-i Panorama. (DSC-TX10)

1. MENU (Panoramabildestørrelse) ønsket størrelse

Når knappen ikke vises på venstre side av skjermen, berør MENU for å stille inn.

| (16:9) (Horisontalt: 1920 × 1080) | [16:9] er kun tilgjengelig for 3D-fotografering.
| (Standard) (Horisontalt: 4912 × 1080) (Vertikalt: 3424 × 1920) | Fotograferer med standard bildestørrelse.
| (Vid) (Horisontalt: 7152 × 1080) (Vertikalt: 4912 × 1920) | Fotograferer med bred bildestørrelse.
| (Høy oppløsning) (Horisontal: 10480 × 4096) | Fotograferer panorama med høy oppløsning i 43M.

Merk

- Hvis du ikke kan skrive ut panoramabilder tatt i [Høy oppløsning]-størrelsen på grunn av den store størrelsen, kan du bruke funksjonen for endring av størrelse i den inkluderte programvaren "PMB". "PMB" lar deg endre størrelser på panoramabilder som er tatt i [Høy oppløsning] ned til 50 % av størrelsen.

Til toppen