Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke med datamaskinen din > Opprette en disk med filmer > Velge metode for oppretting av en filmdisk

## Velge metode for oppretting av en filmdisk

Typiske egenskaper ved de ulike disktypene
Du kan opprette en disk fra filmer i AVCHD-visningsfil som har blitt spilt inn med dette kameraet.
Velg den metoden som egner seg for spilleren din.
Hvis du vil vite mer om metoden for å opprette en disk ved hjelp av "PMB", se "PMB Help".
For informasjon om å importere filmer til en PC, se (Windows) [Detaljer]/(Macintosh) [Detaljer].

Spiller | Opprettelsesmetode | Disktype
Avspillingsenheter for Blu-ray-disker (Blu-ray-diskspiller, PlayStation®3, osv.) | Importere filmer til en datamaskin ved hjelp av "PMB" og opprette en Blu-ray-disk |
Avspillingsenheter for AVCHD-format (Sony Blu-ray-diskspiller, PlayStation®3, osv.) | Importere filmer til en datamaskin ved hjelp av "PMB" og opprette en disk i AVCHD-format |
Opprette en disk med AVCHD-format ved hjelp av en annen DVD-brenner/opptaker enn DVDirect Express
Vanlige DVD-avspillingsenheter (DVD-spiller, datamaskin som kan spille av DVD-er osv.) | Importere filmer til en datamaskin ved hjelp av "PMB", og opprette en disk med standardbildekvalitet (STD) |

Merknader

- Hvis du oppretter en disk ved hjelp av Sony DVDirect (DVD-brenner), må du bruke minnekortsporet til DVD-brenneren eller koble til DVD-brenneren via USB for å overføre dataene.

- Hvis du bruker Sony DVDirect (DVD-brenner), må du kontrollere at fastvaren er oppdatert til siste versjon.
  Hvis du vil vite mer, se under følgende URL:
  http://sony.storagesupport.com/

- Film i AVCHD-visningsfil beskrives som følger:

DSC-TX10: AVCHD-formatfilmer
DSC-TX100 / TX100V: Spilt inn med [Videoformat] stilt inn til [AVCHD 50i/50p] eller [AVCHD 60i/60p]. [Detaljer]

### Typiske egenskaper ved de ulike disktypene

| Med en Blu-ray-disk har du muligheten til å ta opp film med høy oppløsning (HD-bildekvalitet) med lengre varighet enn DVD-er.
| Film med høy oppløsning (HD-bildekvalitet) kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-disker, og en disk med HD-bildekvalitet opprettes. Du kan spille av en disk med HD-bildekvalitet på avspillingsenheter for AVCHD-format, som en Sony Blu-ray-diskspiller og en PlayStation®3. Du kan ikke spille av disken på vanlige DVD-spillere.
| Film med standard oppløsning (STD) som er blitt konvertert fra HD-bildekvalitet, kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-disker, og en disk med standardbildekvalitet (STD) opprettes.

Disktyper som kan brukes sammen med "PMB"
Følgende 12 cm-disker kan brukes med "PMB". For nærmere informasjon om Blu-ray-disker, se [Detaljer].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Kan ikke skrives til på nytt.
DVD-RW / DVD+RW: Er skrivbar flere ganger og kan brukes om igjen.

- Sørg for at PlayStation®3-enheten din alltid bruker den nyeste versjonen av systemprogramvaren PlayStation®3.

- PlayStation®3 er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Til toppen