Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana ustawień > Główne ustawienia > TransferJet

## TransferJet

Możesz jako sposób komunikacji wybrać opcję TransferJet. Jest to technologia bezprzewodowego transferu danych z bliska, która umożliwia transfer danych przez zestawienie blisko dwóch urządzeń, które mają nawiązać między sobą komunikację. Aby sprawdzić, czy aparat jest wyposażony w funkcję TransferJet, poszukaj znaku (TransferJet) na spodzie aparatu.
Użycie karty Memory Stick z funkcją TransferJet (sprzedawanej oddzielnie) umożliwia transfer obrazów między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem TransferJet.
Szczegółowe informacje dotyczące funkcji TransferJet znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do karty Memory Stick z funkcją TransferJet.

1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [TransferJet] wybrany tryb

| Włącz | Komunikuje się za pomocą TransferJet.
| Wyłącz | Nie komunikuje się za pomocą TransferJet.

Czym jest technologia TransferJet?
TransferJet umożliwia wymianę obrazów polegającą na wysyłaniu i otrzymywaniu danych obrazów. Włóż do aparatu kartę Memory Stick z funkcją TransferJet i zestaw dwa znaki (TransferJet) na aparacie i innym urządzeniu obsługującym tę funkcję.
Szczegółowe informacje o transferze obrazów, zobacz [Szczegóły].
Uwagi

- W łatwym trybie funkcja [TransferJet] jest trwale ustawione na [Wyłącz].

- Gdy jesteś na pokładzie samolotu, ustaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz]. Ponadto zawsze postępuj zgodnie z zasadami obowiązującymi w miejscu, gdzie aparat jest używany.

- Jeżeli transfer nie może być wykonany w ciągu 30 sekund, połączenie zostanie przerwane. W takim wypadku wybierz [Tak] i ponownie zestaw ze sobą znaki (TransferJet) na aparacie i drugim urządzeniu.

- Karty Memory Stick z funkcją TransferJet i modele aparatów z funkcją TransferJet nie są sprzedawane w niektórych krajach i regionach ze względu na lokalne prawa i przepisy.

- Gdy używasz aparatu w krajach i regionach innych niż ten, w którym aparat został nabyty, ustaw funkcję [TransferJet] na [Wyłącz]. W niektórych krajach i regionach użycie funkcji TransferJet może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności ze względu na lokalne ograniczenia w transmisji fal elektromagnetycznych.

Podobny temat
Wysyła przez TransferJet
Standard TransferJet
Powrót do początku