Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przed użyciem > Nazwy części i lista ikon wyświetlanych na ekranie > Lista ikon wyświetlanych na ekranie

## Lista ikon wyświetlanych na ekranie

Lista ikon trybu fotografowania
Lista ikon trybu oglądania
Ikony są wyświetlane na ekranie, aby wskazywać stan aparatu.
Pozycje wyświetlanych ikon mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania.

### Lista ikon trybu fotografowania

Wyświetlenie | Wskaźnik
9 | Liczba zdjęć, które można zarejestrować (podwójne nagrywanie) (DSC-TX10)
| Sceneria nagrywania filmu Ikona jest wyświetlana tylko w modelu DSC-TX10.
| Ikona rozpoznania sceny
| Ostrzeżenie o wibracji
| Red. zamkniętych oczu
| Rozpoznanie sceny
| Ikona nakładana trybu lepszej auto regulacji
NAGRYW. Gotowy | Nagrywanie filmu/Stan gotowości filmu
0:12 | Czas nagrywania (m:s)
| Wykrywanie twarzy
| Balans bieli Ikona / jest wyświetlana tylko w modelu DSC-TX10.
| Tryb pomiaru
| Efekt rozmazywania
| Efekt gład. skóry
| Nastawienia serii
| Wyświetlanie trybu Eye-Fi
| Ostrzeżenie przed przegrzaniem
| Plik bazy danych pełny / Błąd pliku bazy danych

Wyświetlenie | Wskaźnik
| Blokada AE/AF
ISO400 | Liczba ISO
| Wolna migawka NR
125 | Czas otwarcia migawki
F3.5 | Liczba przysłony
+2.0EV | Wartość ekspozycji
| Wskaźnik ramki pola AF
| Zdjęcia z bliska
| Tryb lampy błyskowej
| Redukcja czerwonych oczu
| Ładowanie lampy błyskowej
| Redukcja szumu wiatru

Wyświetlenie | Wskaźnik
| Wskaźnik pozostałej mocy baterii
| Ostrzeżenie o bliskim wyczerpaniu akumulatora
| Błąd panelu dotykowego
| GPS (DSC-TX100V)
| Informacja o położeniu (DSC-TX100V)
1.4 | Wskaźnik skali zbliżenia
| Zapisywanie do buforu (DSC-TX100 / TX100V)
PRZECHWYT. | Zapisywanie
| Nośniki nagrywania (Karta pamięci, pamięć wewnętrzna)
| Wspomaganie AF

Wyświetlenie | Wskaźnik
100min | Dostępny czas nagrywania
| Katalog do zapisu
| Samowyzwalacz
C:32:00 | Wyświetlenie samodiagnostyki
| Wskaźnik ostrzeżenia dotyczący zapisywania zdjęć
| Destynacja (DSC-TX10 / TX100)
| Ramka pola AF
| Celownik pomiaru punktowego
| Rozmiar obrazu / Rozmiar obrazu panoramicznego / Jakość Ikona jest wyświetlana tylko w modelu DSC-TX100 / TX100V.
96 | Liczba zdjęć, które można zarejestrować
| Wpisz datę

### Lista ikon trybu oglądania

Wyświetlenie | Wskaźnik
| Rozmiar obrazu / Rozmiar obrazu panoramicznego / Jakość Ikona jest wyświetlana tylko w modelu DSC-TX100 / TX100V.
| Obrazy serii
| Główne zdjęcie w serii
| Ochrona
| Znacznik druku (DPOF)
| Zoom odtwarzania
| Nośnik odtwarzania (Karta pamięci, pamięć wewnętrzna)
| Wyświetlanie trybu Eye-Fi
| Obrazy 3D
| Katalog odtwarzania
12/12 | Numer obrazu / Liczba obrazów zapisanych w wybranym zakresie dat i wybranym katalogu
| Plik bazy danych pełny / Błąd pliku bazy danych
| Ostrzeżenie przed przegrzaniem
| Powiększenie nie jest dostępne

Wyświetlenie | Wskaźnik
101-0012 | Numer katalogu/pliku
2011-1-1 9:30 AM | Data/godzina nagrania wyświetlonego zdjęcia

Wyświetlenie | Wskaźnik
| Wskaźnik pozostałej mocy baterii
| Ostrzeżenie o bliskim wyczerpaniu akumulatora
| Ustawienia TransferJet
| Tryb oglądania
| Tryb pomiaru
| Tryb lampy błyskowej
| Balans bieli Ikona / jest wyświetlana tylko w modelu DSC-TX10.
+2.0EV | Wartość ekspozycji

Wyświetlenie | Wskaźnik
500 | Czas otwarcia migawki
F3.5 | Liczba przysłony
ISO400 | Liczba ISO
C:32:00 | Wyświetlenie samodiagnostyki
35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E | Wyświetlenie współrzędnych geograficznych
| Odtwarzanie
| Zmienna szybkość odtwarzania
| Pasek odtwarzania
00:00:12 | Licznik
| GPS (tylko DSC-TX100V)
| Ustawienie GPS (tylko DSC-TX100V)
| Głośność

Powrót do początku