Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > MENU (Fotografowanie) > ISO

## ISO

Nastawia czułość świetlną, gdy aparat jest nastawiony na autoprogram lub na (Podwodne) (DSC-TX10) w wyborze sceny.

1. MENU (ISO) żądany tryb

| (Auto) | Ustawia czułość ISO automatycznie.
| ///// | Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu lub zawierającego obiekty w ruchu za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz wyższą liczbę).

Regulacja czułości ISO (Zalecanego wskaźnika ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu zawierającego czujnik obrazu odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się zależnie od czułości ISO.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Niska czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być ciemniejsze.
Wskazówki pozwalające uniknąć rozmazania
Nawet jeśli aparat był nieruchomy, obiekt poruszył się podczas naświetlania i zostanie uchwycony rozmazany gdy będzie naciśnięty spust migawki. Choć drgania aparatu są automatycznie redukowane, to funkcja ta nie redukuje skutecznie rozmazania obiektu
Rozmazanie fotografowanego obiektu występuje z reguły przy słabym oświetleniu lub długim czasie otwarcia migawki.
W takim wypadku fotografuj mając na uwadze poniższe wskazówki.

- Wybierz większą czułość ISO, aby czas otwarcia migawki był krótszy.

- Wybierz tryb (Duża czułość) w menu Wybór sceny.

Uwaga

- Zależnie od wybranego trybu NAGR ustawienie niektórych opcji MENU może być niemożliwe. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach NAGR”. [Szczegóły]

Powrót do początku